(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5+dfsg1-4)
  (general
    (links 146)
    (no_connects 0)
    (area 27.991999 32.817999 77.926001 74.497001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 858)
    (zones 0)
    (modules 60)
    (nets 51)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user hide)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.5)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFEEFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /+3.3v)
  (net 2 /GND)
  (net 3 "Net-(C8-Pad2)")
  (net 4 "Net-(C9-Pad2)")
  (net 5 /MISO)
  (net 6 /MOSI)
  (net 7 /SCK)
  (net 8 /LEDB)
  (net 9 /LEDA)
  (net 10 /VIN)
  (net 11 /SW1)
  (net 12 /SW2)
  (net 13 /TEMP)
  (net 14 /TX)
  (net 15 /RX)
  (net 16 /PA0)
  (net 17 /PA1)
  (net 18 /PA2)
  (net 19 /PA3)
  (net 20 /P2)
  (net 21 /P3)
  (net 22 "Net-(P7-Pad9)")
  (net 23 /TPIN-)
  (net 24 /TPIN+)
  (net 25 /TPOUT-)
  (net 26 /TPOUT+)
  (net 27 "Net-(C5-Pad1)")
  (net 28 "Net-(C10-Pad1)")
  (net 29 "Net-(J1-PadYA)")
  (net 30 "Net-(J1-PadGA)")
  (net 31 "Net-(L1-Pad1)")
  (net 32 "Net-(R4-Pad1)")
  (net 33 "Net-(R5-Pad2)")
  (net 34 "Net-(R16-Pad1)")
  (net 35 "Net-(R17-Pad2)")
  (net 36 "Net-(R19-Pad1)")
  (net 37 "Net-(R20-Pad2)")
  (net 38 "Net-(R21-Pad2)")
  (net 39 "Net-(R22-Pad2)")
  (net 40 "Net-(R23-Pad2)")
  (net 41 "Net-(R24-Pad2)")
  (net 42 /INT)
  (net 43 /SCSn)
  (net 44 /RST)
  (net 45 /RD+)
  (net 46 /RD-)
  (net 47 /SCL)
  (net 48 /SDA)
  (net 49 /X-)
  (net 50 /X+)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /+3.3v)
    (add_net /GND)
    (add_net /INT)
    (add_net /LEDA)
    (add_net /LEDB)
    (add_net /MISO)
    (add_net /MOSI)
    (add_net /P2)
    (add_net /P3)
    (add_net /PA0)
    (add_net /PA1)
    (add_net /PA2)
    (add_net /PA3)
    (add_net /RD+)
    (add_net /RD-)
    (add_net /RST)
    (add_net /RX)
    (add_net /SCK)
    (add_net /SCL)
    (add_net /SCSn)
    (add_net /SDA)
    (add_net /SW1)
    (add_net /SW2)
    (add_net /TEMP)
    (add_net /TPIN+)
    (add_net /TPIN-)
    (add_net /TPOUT+)
    (add_net /TPOUT-)
    (add_net /TX)
    (add_net /VIN)
    (add_net /X+)
    (add_net /X-)
    (add_net "Net-(C10-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad1)")
    (add_net "Net-(C8-Pad2)")
    (add_net "Net-(C9-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-PadGA)")
    (add_net "Net-(J1-PadYA)")
    (add_net "Net-(L1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P7-Pad9)")
    (add_net "Net-(R16-Pad1)")
    (add_net "Net-(R17-Pad2)")
    (add_net "Net-(R19-Pad1)")
    (add_net "Net-(R20-Pad2)")
    (add_net "Net-(R21-Pad2)")
    (add_net "Net-(R22-Pad2)")
    (add_net "Net-(R23-Pad2)")
    (add_net "Net-(R24-Pad2)")
    (add_net "Net-(R4-Pad1)")
    (add_net "Net-(R5-Pad2)")
  )
  (module Magjack:MagJack-SI-52008-F (layer F.Cu) (tedit 58CF1376)
    (at 22.733 55.626 270)
    (fp_text reference J1 (at 5.588 -1.524 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value RJ45-SI52008-F (at 5.842 -3.556 270) (layer F.Fab))
    (pad YA thru_hole circle (at 8.636 -21.336 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 "Net-(J1-PadYA)"))
    (pad YK thru_hole circle (at 11.176 -21.336 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /LEDB))
    (pad GK thru_hole circle (at 2.794 -21.336 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /LEDA))
    (pad GA thru_hole circle (at 0.254 -21.336 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 "Net-(J1-PadGA)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 -19.05 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 -16.51 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 -13.97 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10 thru_hole circle (at 0 -16.51 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /VIN))
    (pad 5 thru_hole circle (at 6.35 -13.97 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 /RD-))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 -16.51 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 /RD+))
    (pad 3 thru_hole circle (at 8.89 -13.97 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 /TPOUT-))
    (pad 2 thru_hole circle (at 10.16 -16.51 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at -2.032 -10.668 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 11.43 -7.62 270) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -7.62 270) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.462 -10.668 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 11.43 -13.97 270) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 /TPOUT+))
  )
  (module TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Neutral123_Vertical (layer F.Cu) (tedit 592E704A)
    (at 40.1955 72.263)
    (descr "TO-220, Neutral, Vertical,")
    (tags "TO-220, Neutral, Vertical,")
    (fp_text reference U1 (at 6.477 1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SPX2920U-3.3 (at 0 3.81) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 2.49936 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /GND))
    (pad 1 thru_hole oval (at -2.54 0 90) (size 2.49936 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /VIN))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 2.49936 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /+3.3v))
    (model TO_SOT_Packages_THT.3dshapes/TO-220_Neutral123_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_QFP:LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm (layer F.Cu) (tedit 54130A77)
    (at 56.261 61.214)
    (descr "48 LEAD LQFP 7x7mm (see MICREL LQFP7x7-48LD-PL-1.pdf)")
    (tags "QFP 0.5")
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at 0 -6) (layer F.SilkS))
    (fp_text value W5500 (at 0 6) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -4.35 -2.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /TPOUT-))
    (pad 2 smd rect (at -4.35 -2.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /TPOUT+))
    (pad 3 smd rect (at -4.35 -1.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 4 smd rect (at -4.35 -1.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 5 smd rect (at -4.35 -0.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /TPIN-))
    (pad 6 smd rect (at -4.35 -0.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 /TPIN+))
    (pad 7 smd rect (at -4.35 0.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 8 smd rect (at -4.35 0.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 9 smd rect (at -4.35 1.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 10 smd rect (at -4.35 1.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 "Net-(R4-Pad1)"))
    (pad 11 smd rect (at -4.35 2.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 12 smd rect (at -4.35 2.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -2.75 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -2.25 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 15 smd rect (at -1.75 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 16 smd rect (at -1.25 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 17 smd rect (at -0.75 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 18 smd rect (at -0.25 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 19 smd rect (at 0.25 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 20 smd rect (at 0.75 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 21 smd rect (at 1.25 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 22 smd rect (at 1.75 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(C8-Pad2)"))
    (pad 23 smd rect (at 2.25 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 "Net-(R19-Pad1)"))
    (pad 24 smd rect (at 2.75 4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 25 smd rect (at 4.35 2.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /LEDB))
    (pad 26 smd rect (at 4.35 2.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 27 smd rect (at 4.35 1.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /LEDA))
    (pad 28 smd rect (at 4.35 1.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 29 smd rect (at 4.35 0.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 30 smd rect (at 4.35 0.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 /X-))
    (pad 31 smd rect (at 4.35 -0.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 /X+))
    (pad 32 smd rect (at 4.35 -0.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 /SCSn))
    (pad 33 smd rect (at 4.35 -1.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /SCK))
    (pad 34 smd rect (at 4.35 -1.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /MISO))
    (pad 35 smd rect (at 4.35 -2.25) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /MOSI))
    (pad 36 smd rect (at 4.35 -2.75) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 /INT))
    (pad 37 smd rect (at 2.75 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 /RST))
    (pad 38 smd rect (at 2.25 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 "Net-(R24-Pad2)"))
    (pad 39 smd rect (at 1.75 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 "Net-(R23-Pad2)"))
    (pad 40 smd rect (at 1.25 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(R22-Pad2)"))
    (pad 41 smd rect (at 0.75 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 "Net-(R21-Pad2)"))
    (pad 42 smd rect (at 0.25 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 "Net-(R20-Pad2)"))
    (pad 43 smd rect (at -0.25 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 "Net-(R17-Pad2)"))
    (pad 44 smd rect (at -0.75 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 "Net-(R16-Pad1)"))
    (pad 45 smd rect (at -1.25 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 "Net-(R5-Pad2)"))
    (pad 46 smd rect (at -1.75 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 47 smd rect (at -2.25 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 48 smd rect (at -2.75 -4.35 90) (size 1.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Housings_QFP.3dshapes/LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59074E3B)
    (at 64.9605 45.974 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C14 (at 3.683 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /SW2))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Magjack:TE-Micro-2pin (layer F.Cu) (tedit 59074E20)
    (at 67.176 37.592 90)
    (fp_text reference P1 (at 2.159 5.334 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Door1 (at 0 -0.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 3 90) (size 2 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /SW1))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 3 90) (size 2 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 7.5 90) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x12 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 35.433 50.165 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P7 (at 0 -5.1 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Bottom (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /SCSn))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /MOSI))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /MISO))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /SCK))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /PA0))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /PA1))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /PA2))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /PA3))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(P7-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /RST))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /GND))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x12.wrl
      (at (xyz 0 -0.55 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x06 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 76.073 69.0245 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P5 (at 0 -5.1 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_02X06 (at 0 -3.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /TX))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /RX))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /P2))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /P3))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /PA0))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /PA1))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /PA2))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /PA3))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /SCL))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 /SDA))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x06.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.25 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58CF2338)
    (at 47.625 66.802 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at -3.302 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 12k4_1% (at 0 2.1 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 "Net-(R4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58CF1FEA)
    (at 47.625 62.484 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at -3.429 -0.127 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 49.9/1% (at 0 -2.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /TPIN+))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(C9-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592C2758)
    (at 58.801 69.469 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 3.302 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59074285)
    (at 65.405 64.008)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 3.302 0.127) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592B24B1)
    (at 54.737 69.469 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 3.302 -0.127 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5907428A)
    (at 47.625 64.77 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at -3.175 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592B24AE)
    (at 56.769 69.469 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 3.302 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4u7 (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58D0F6CD)
    (at 71.628 64.262 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 -1.651 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10pF (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 /X-))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592E70D5)
    (at 71.628 54.61 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 0 1.5875 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10pF (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 /X+))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592C2753)
    (at 60.833 69.469 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at -3.302 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10n (at 0 2.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(C8-Pad2)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58CF1FF2)
    (at 42.672 61.214)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at -3.556 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(C9-Pad2)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58CF1FDB)
    (at 47.605 65.532)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at -3.937 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 58D0F70D)
    (at 30.353 34.925)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P3 (at 0 7.239) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Temp (at 0 -3.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /TEMP))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /+3.3v))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 592E7050)
    (at 29.845 72.136 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P4 (at 2.4765 -0.508 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X02 (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /VIN))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x12 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 35.433 34.925 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P6 (at 0 -5.1 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TOP (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /TEMP))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /SW2))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /SW1))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /P3))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /P2))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /GND))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /RX))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /TX))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x12.wrl
      (at (xyz 0 -0.55 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 58D0F6FD)
    (at 30.861 46.228)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P8 (at 0 4.572) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ArduinoPower (at 0 -3.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(P7-Pad9)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /+3.3v))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58D0F72E)
    (at 59.69 42.6085 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 3.429 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /SW1))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58D0F735)
    (at 59.69 44.831 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 3.429 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /SW2))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592C68B6)
    (at 33.147 39.116 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 3.2385 0 540) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /TEMP))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592C68D7)
    (at 39.5605 41.0845)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at -3.556 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -2.1) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 "Net-(R5-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592C68DD)
    (at 45.085 41.0845)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 3.3655 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -2.1) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 "Net-(R5-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58CF1FEE)
    (at 47.625 60.198 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at -3.429 -0.127 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 49.9/1% (at 0 -2.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 /TPIN-))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(C9-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58D0F7B2)
    (at 47.672 69.596 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 3.81 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 49.9/1% (at 0 -2.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 "Net-(L1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 /TPOUT-))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58D0F7C4)
    (at 47.672 71.628 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 3.81 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 49.9/1% (at 0 -2.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 "Net-(L1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 /TPOUT+))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592E7065)
    (at 47.625 57.0865 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at -3.81 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 180 (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 "Net-(J1-PadGA)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58F134BD)
    (at 47.625 68.961 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 3.81 -0.127 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 180 (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 "Net-(J1-PadYA)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Crystals:Crystal_HC49-SD_SMD (layer F.Cu) (tedit 592B43AE)
    (at 75.311 59.182 90)
    (descr "Crystal Quarz HC49-SD SMD")
    (tags "Crystal Quarz HC49-SD SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference Y1 (at 0.889 1.7145 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 25Mhz (at 2.54 5.08 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -4.84886 0 90) (size 5.6007 2.10058) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 /X-))
    (pad 2 smd rect (at 4.84886 0 90) (size 5.6007 2.10058) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 /X+))
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 54189DEE)
    (at 52.705 71.628)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference L1 (at 0 2.1) (layer B.SilkS))
    (fp_text value L (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 "Net-(L1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Magjack:TE-Micro-2pin (layer F.Cu) (tedit 59074E2B)
    (at 67.176 45.593 90)
    (fp_text reference P2 (at 2.159 5.334 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Door2 (at 0 -0.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 3 90) (size 2 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /SW2))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 3 90) (size 2 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 7.5 90) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59074E34)
    (at 67.183 39.243 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C11 (at 3.683 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /SW1))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59074E37)
    (at 65.024 39.243 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C12 (at 3.683 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /SW1))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59074E3E)
    (at 67.1195 45.974 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C13 (at 3.683 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /SW2))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592C1D42)
    (at 47.5615 71.0565 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C15 (at -2.3495 -1.7145 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592E7079)
    (at 47.625 57.9755 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C16 (at -3.7465 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 -2.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592C2760)
    (at 52.705 69.469 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C17 (at 3.81 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592E7086)
    (at 47.625 62.738)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C18 (at -3.937 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 6.8nF (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 /RD+))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 /TPIN+))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592E706E)
    (at 47.625 60.706)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C19 (at -3.937 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 6.8nF (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 /RD-))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /TPIN-))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592C68E3)
    (at 39.5605 43.1165)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at -3.6195 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 "Net-(R16-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592C68CB)
    (at 45.085 43.1165)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 3.8735 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 "Net-(R16-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592C68C1)
    (at 39.5605 39.0525)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R17 (at -3.8735 0.127 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 "Net-(R17-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592C68C4)
    (at 45.085 39.0525)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R18 (at 3.8735 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 "Net-(R17-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592C274D)
    (at 65.358 66.04)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R19 (at 3.73 0.127) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 "Net-(R19-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592B27BD)
    (at 53.594 53.34)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R20 (at -3.937 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 "Net-(R20-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592B41C8)
    (at 65.532 53.34 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R21 (at -3.81 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 "Net-(R21-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592B276C)
    (at 65.532 55.245 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R22 (at -3.81 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(R22-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592B2768)
    (at 65.532 57.15 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R23 (at -3.81 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 "Net-(R23-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 592E70CF)
    (at 71.628 59.436 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R25 (at 0 -1.651 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1M (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 /X+))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 /X-))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592B2770)
    (at 65.532 57.785 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R26 (at -4.064 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -2.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 44 /RST))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592B2773)
    (at 65.532 59.817 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R27 (at -3.937 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -2.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 42 /INT))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592B41B3)
    (at 65.532 61.849 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R28 (at -3.937 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -2.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3v))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 43 /SCSn))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 592B1D0F)
    (at 47.625 67.564)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R29 (at -3.81 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10R/1% (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 "Net-(L1-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 54EA090C)
    (at 51.689 46.736 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P9 (at 0 -5.1 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "I2C Pins" (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /SCL))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 /SDA))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58307B90)
    (at 65.532 59.055 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R24 (at -3.81 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 "Net-(R24-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text "Arduino Pro Mini" (at 48.641 38.227) (layer F.SilkS))
  (gr_text "SDA SCL\n\n\nA2 A3\n\n\nA0 A1\n\n\n 2  3\n\n\nTX RX\n\n\n+V  G" (at 69.85 66.421 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text Door2 (at 74.549 41.783) (layer F.SilkS))
  (gr_text Door1 (at 74.295 33.782) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 77.851 74.422) (end 28.067 74.422) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 77.851 32.893) (end 77.851 74.422) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 28.067 32.893) (end 77.851 32.893) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 28.067 74.422) (end 28.067 32.893) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 2) (net_name /GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 77.851 32.893) (xy 77.851 74.422) (xy 28.067 74.422) (xy 28.067 32.893)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name /GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 77.851 32.893) (xy 77.851 74.422) (xy 28.067 74.422) (xy 28.067 32.893)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks allowed) (vias allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 43.8912 68.834) (xy 28.067 68.834) (xy 28.067 53.7464) (xy 43.8912 53.7464)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks allowed) (vias allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 43.8912 68.834) (xy 28.067 68.834) (xy 28.067 53.7972) (xy 43.8912 53.7972)
      )
    )
  )
)
