<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="89.078" y1="3.058" x2="89.078" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.078" y1="26.67" x2="86.538" y2="29.21" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="86.538" y1="29.21" x2="6.35" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="29.21" x2="3.81" y2="26.67" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.81" y1="26.67" x2="3.81" y2="3.058" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="3.058" x2="6.35" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.35" y1="0" x2="86.538" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.538" y1="0" x2="89.078" y2="3.058" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>TMS-RGB Jig
2020
v2

@npiegdon</text>
<text>*</text>
<hole x="15.24" y="3.81" drill="3.5"/>
<hole x="15.24" y="25.4" drill="3.5"/>
<hole x="80.01" y="3.81" drill="3.5"/>
<hole x="80.01" y="25.4" drill="3.5"/>
</plain>
<libraries>
<library name="tms-rgb-jig">
<packages>
<package name="1X07">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole -7 Pin&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:7&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_07&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole - 5 Pin&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:5&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_05&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="POGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="tms-rgb-jig" package="1X07" value="CONN_07">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="tms-rgb-jig" package="1X05" value="CONN_05">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="R-Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="B-Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="VCC">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J9" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="VCC">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J10" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="R">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J11" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="G">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J12" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="B">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J13" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="S75">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J14" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J15" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="TTL">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J16" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="PIN1"/>
<element name="J17" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="PIN18"/>
<element name="J18" library="tms-rgb-jig" package="POGO" value="PIN23"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
</signal>
<signal name="VS+">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J15" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
