<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>VIN</text>
<text>3V3</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<wire x1="0.7112" y1="0" x2="32.5628" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.274" y1="0.7112" x2="33.274" y2="22.4028" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.5628" y1="23.114" x2="0.7112" y2="23.114" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.4028" x2="0.7112" y2="23.114" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.274" y1="22.4028" x2="32.5628" y2="23.114" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.5628" y1="0" x2="33.274" y2="0.7112" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.7112" x2="0.7112" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>A0</text>
<text>7</text>
<wire x1="0" y1="0.7112" x2="0" y2="22.4028" width="0" layer="20"/>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>VIN</text>
<text>3V3</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>A0</text>
<text>7</text>
<text>Tinkerman 2016
MOTEINO
EMON SHIELD
v0.2.20161214</text>
</plain>
<libraries>
<library name="xose">
<packages>
<package name="1X13_NO_SILK">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="CPOL-RADIAL-10UF-25V">
</package>
<package name="SJ_2S-NO">
<description>Small solder jumper with no paste layer so it will open after reflow.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PJ-327A">
<packages>
<package name="PJ-327A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="JST-PH-2-SMT-RA">
<description>2-Pin JST PH Series Right-Angle Connector (+/- for batteries)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ANALOGSIDE" library="xose" package="1X13_NO_SILK" value="M13"/>
<element name="DIGITALSIDE" library="xose" package="1X13_NO_SILK" value="M13"/>
<element name="CURR1" library="PJ-327A" package="PJ-327A" value="PJ-327A"/>
<element name="R1" library="xose" package="0805" value="~"/>
<element name="R2" library="xose" package="0805" value="470K"/>
<element name="R3" library="xose" package="0805" value="470K"/>
<element name="C1" library="xose" package="CPOL-RADIAL-10UF-25V" value="10uF"/>
<element name="CN1" library="adafruit" package="JST-PH-2-SMT-RA" value=""/>
<element name="R4" library="xose" package="0805" value="470K"/>
<element name="R5" library="xose" package="0805" value="470K"/>
<element name="SJ1" library="xose" package="SJ_2S-NO" value=""/>
<element name="SJ2" library="xose" package="SJ_2S-NO" value=""/>
<element name="SJ3" library="xose" package="SJ_2S-NO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="13"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D10_SS">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D1_TX">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D0_RX">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A4_SDA">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="4"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="3"/>
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="2"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D11_MOSI">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D12_MISO">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D13_SCK">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5_SCL">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="DIGITALSIDE" pad="7"/>
</signal>
<signal name="OFFSET">
<contactref element="CURR1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CIN">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="CURR1" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="12"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="ANALOGSIDE" pad="11"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
