<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>CP-17</text>
<text>r00</text>
<circle x="25.4" y="25.4" radius="8.636" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP06R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L+" library="testpad" package="TP06R" value="TPTP06R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L-" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="L-" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="BAT+">
<contactref element="L+" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
