<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.010396875" y1="1.021815625" x2="27.874396875" y2="1.021815625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.874396875" y1="1.021815625" x2="27.73381875" y2="52.63911875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.73381875" y1="52.63911875" x2="-0.13018125" y2="52.63911875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.13018125" y1="52.63911875" x2="0.010396875" y2="1.021815625" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>40</text>
<text>40</text>
<text>40</text>
<text>RPI pin duplicator</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE20-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE20-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lsta" package="FE20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="17"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="17"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="34"/>
<contactref element="SV1" pad="30"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="39"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="25"/>
<contactref element="SV2" pad="34"/>
<contactref element="SV2" pad="30"/>
<contactref element="SV2" pad="20"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="39"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="25"/>
<contactref element="SV3" pad="34"/>
<contactref element="SV3" pad="30"/>
<contactref element="SV3" pad="20"/>
<contactref element="SV3" pad="14"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="39"/>
</signal>
<signal name="IR_IN">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="SV3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="1-WIRE">
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GPIO22">
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
<contactref element="SV3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PCM_FS">
<contactref element="SV1" pad="35"/>
<contactref element="SV2" pad="35"/>
<contactref element="SV3" pad="35"/>
</signal>
<signal name="PCM_DOUT">
<contactref element="SV1" pad="40"/>
<contactref element="SV2" pad="40"/>
<contactref element="SV3" pad="40"/>
</signal>
<signal name="PCM_DIN">
<contactref element="SV1" pad="38"/>
<contactref element="SV2" pad="38"/>
<contactref element="SV3" pad="38"/>
</signal>
<signal name="PCM_CLK">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
<contactref element="SV3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CE0">
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="SV2" pad="24"/>
<contactref element="SV3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="SV2" pad="19"/>
<contactref element="SV3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="SV1" pad="21"/>
<contactref element="SV2" pad="21"/>
<contactref element="SV3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="SV1" pad="23"/>
<contactref element="SV2" pad="23"/>
<contactref element="SV3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="SV1" pad="27"/>
<contactref element="SV2" pad="27"/>
<contactref element="SV3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="SV1" pad="29"/>
<contactref element="SV2" pad="29"/>
<contactref element="SV3" pad="29"/>
</signal>
<signal name="GPIO6">
<contactref element="SV1" pad="31"/>
<contactref element="SV2" pad="31"/>
<contactref element="SV3" pad="31"/>
</signal>
<signal name="GPIO13">
<contactref element="SV1" pad="33"/>
<contactref element="SV2" pad="33"/>
<contactref element="SV3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="GPIO26">
<contactref element="SV1" pad="37"/>
<contactref element="SV2" pad="37"/>
<contactref element="SV3" pad="37"/>
</signal>
<signal name="GPIO16">
<contactref element="SV1" pad="36"/>
<contactref element="SV2" pad="36"/>
<contactref element="SV3" pad="36"/>
</signal>
<signal name="GPIO12">
<contactref element="SV1" pad="32"/>
<contactref element="SV2" pad="32"/>
<contactref element="SV3" pad="32"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="SV1" pad="28"/>
<contactref element="SV2" pad="28"/>
<contactref element="SV3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="CE1">
<contactref element="SV1" pad="26"/>
<contactref element="SV2" pad="26"/>
<contactref element="SV3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="GPIO25">
<contactref element="SV1" pad="22"/>
<contactref element="SV2" pad="22"/>
<contactref element="SV3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="GPIO24">
<contactref element="SV1" pad="18"/>
<contactref element="SV2" pad="18"/>
<contactref element="SV3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GPIO23">
<contactref element="SV1" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
<contactref element="SV3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
