<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.47" y1="0" x2="50.47" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="50.79" x2="0" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.8" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>LA3PNA 2014</text>
<text>Component VNA jig</text>
<text>Series:</text>
<text>Shunt:</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0701-851/861">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-851/861" value="SMA">
<attribute name="OC_NEWARK" value="99F6798"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-851"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019325"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-851/861" value="SMA">
<attribute name="OC_NEWARK" value="99F6798"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-851"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019325"/>
</element>
<element name="X3" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-851/861" value="SMA">
<attribute name="OC_NEWARK" value="99F6798"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-851"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019325"/>
</element>
<element name="X4" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-851/861" value="SMA">
<attribute name="OC_NEWARK" value="99F6798"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-851"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019325"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X3" pad="G@1"/>
<contactref element="X3" pad="G@2"/>
<contactref element="X3" pad="G@3"/>
<contactref element="X3" pad="G@4"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="X2" pad="G@1"/>
<contactref element="X2" pad="G@2"/>
<contactref element="X2" pad="G@3"/>
<contactref element="X2" pad="G@4"/>
<contactref element="X4" pad="G@1"/>
<contactref element="X4" pad="G@2"/>
<contactref element="X4" pad="G@3"/>
<contactref element="X4" pad="G@4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
