<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="55.5" y1="66" x2="55.5" y2="0.9142125" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="55.5" y1="0.9142125" x2="54.0857875" y2="-0.5" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="54.0857875" y1="-0.5" x2="1.11803125" y2="-0.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1.11803125" y1="-0.5" x2="0" y2="0.93553125" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="0.93553125" x2="0" y2="66" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="51.5" y1="70" x2="55.5" y2="66" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="66" x2="4" y2="70" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="4" y1="70" x2="51.5" y2="70" width="0.254" layer="20"/>
<text>TONE</text>
<text>VOLUME</text>
<text>Overdrive</text>
<text>Osmium</text>
<text>Quantum</text>
<text>Effects</text>
<text>O</text>
<text>s</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Eigene_Kreationen">
<packages>
<package name="OCTO-PAD">
</package>
<package name="GND-PAD">
</package>
<package name="ROUND-PAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="050X030_025_2">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="050X030_025">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 2.5mm lead spacing
&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BOX_BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO41-2">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3MM_A">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM_DUAL">
</package>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jacks">
<packages>
<package name="TWO_PADS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="2">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="3">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="6">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="5">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="4">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="100n"/>
<element name="C10" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="2n2"/>
<element name="C11" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="27n"/>
<element name="C12" library="capacitors-film" package="050X030_025" value="820p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="3n9"/>
<element name="C14" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="4u7"/>
<element name="C15" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="1u"/>
<element name="C16" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="4u7"/>
<element name="C17" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100u"/>
<element name="C18" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="100n"/>
<element name="C19" library="capacitors-elec" package="063_025" value="47u"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="68n"/>
<element name="C20" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C21" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C22" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C23" library="capacitors-elec" package="063_025" value="47u"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="390n"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="100n"/>
<element name="C5" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="68n"/>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="82n"/>
<element name="C7" library="capacitors-film" package="050X030_025" value="390p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1u"/>
<element name="C9" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1u"/>
<element name="CLR" library="resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="1n34a">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-3" value="1n34a">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="diodes" package="DO41-2" value="12V Zener">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="diodes" package="DO41-3" value="1N5817">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="diodes" package="DO41-3" value="1N5817">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GAIN" library="potentiometers" package="16MM_DUAL" value="100kB"/>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIL08" value="TL072">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="integrated circuits" package="DIL08" value="TL072">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="integrated circuits" package="DIL08" value="ICL7660SCPA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="jacks" package="TWO_PADS" value="INPUT"/>
<element name="OUT" library="jacks" package="TWO_PADS" value="OUTPUT"/>
<element name="LED" library="diodes" package="3MM_A" value="LED"/>
<element name="TONE" library="potentiometers" package="16MM" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="R11" library="resistors" package="R0207/3" value="47k"/>
<element name="R12" library="resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R13" library="resistors" package="R0207/3" value="27k"/>
<element name="R14" library="resistors" package="R0207/3" value="12k"/>
<element name="R15" library="resistors" package="R0207/3" value="392k"/>
<element name="R16" library="resistors" package="R0207/3" value="1k8"/>
<element name="R17" library="resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="R18" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R19" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R20" library="resistors" package="R0207/3" value="560R"/>
<element name="R21" library="resistors" package="R0207/3" value="68k"/>
<element name="R22" library="resistors" package="R0207/3" value="68k"/>
<element name="R23" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R24" library="resistors" package="R0207/3" value="1k5"/>
<element name="R25" library="resistors" package="R0207/3" value="15k"/>
<element name="R26" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R27" library="resistors" package="R0207/3" value="560R"/>
<element name="R29" library="resistors" package="R0207/3" value="47k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="5k1"/>
<element name="R30" library="resistors" package="R0207/3" value="47k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="1k5"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="422k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="15k"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="2k"/>
<element name="U$1" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND-PAD"/>
<element name="U$2" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="9V">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOLUME" library="potentiometers" package="16MM" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IN" pad="T"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IN" pad="S"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="VOLUME" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="S"/>
<contactref element="2" pad="P$1"/>
<contactref element="C19" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C21" pad="+"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="GAIN" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="GAIN" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="TONE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="TONE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TONE">
<contactref element="TONE" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="VOLUME" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="VOLUME" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="T"/>
<contactref element="5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="9V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="+"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
<contactref element="GAIN" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="C22" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
</signal>
<signal name="+18V">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="-9V">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C21" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="1" pad="P$1"/>
<contactref element="CLR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED" pad="K"/>
<contactref element="CLR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
