<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="1.27" x2="30.46" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.46" y1="1.27" x2="30.46" y2="18.212" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.46" y1="18.212" x2="2.54" y2="18.212" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="18.212" x2="2.54" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="18.161" x2="2.54" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="1.27" x2="30.48" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="1.27" x2="30.48" y2="18.161" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="18.161" x2="2.54" y2="18.161" width="0.1524" layer="20"/>
<text>GND
</text>
<text>GND
</text>
<text>3V3
</text>
<text>CLK</text>
<text>!CS!</text>
<text>MOSI
</text>
<text>MISO
</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Wurth_Elektronik_Passive_Capacitors_rev18b">
<description>&lt;BR&gt;Wurth Elektronik - Electrolytic Capacitors,Ceramic Capacitors &amp; Film Capacitors&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;

&lt;BR&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-5000&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/bauteilebibliotheken/eagle_4.php"&gt;www.we-online.com/eagle&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:libraries@we-online.com"&gt;libraries@we-online.com&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither Autodesk nor Würth Elektronik eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;

Eagle Version 6, Library Revision 2018b, 2018-12-10&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="WCAP-CSMH_0603_REFLOW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="strongarm">
<packages>
<package name="W25N01GVZEIG">
<description>128MB External SPI flash memory</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE06">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Wurth_Elektronik_Passive_Capacitors_rev18b" package="WCAP-CSMH_0603_REFLOW" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="WE-NUMBER" value="885342006001/10pF"/>
</element>
<element name="C2" library="Wurth_Elektronik_Passive_Capacitors_rev18b" package="WCAP-CSMH_0603_REFLOW" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="WE-NUMBER" value="885342006001/10pF"/>
</element>
<element name="C3" library="Wurth_Elektronik_Passive_Capacitors_rev18b" package="WCAP-CSMH_0603_REFLOW" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="WE-NUMBER" value="885342006001/10pF"/>
</element>
<element name="U1" library="strongarm" package="W25N01GVZEIG" value="W25N01GVZEIG">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE06" value="garbage">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="!CS!">
<contactref element="U1" pad="PIN1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DO/IO1">
<contactref element="U1" pad="PIN2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="PIN4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DI/IO0">
<contactref element="U1" pad="PIN5"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="PIN3"/>
<contactref element="U1" pad="PIN8"/>
<contactref element="U1" pad="PIN7"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="PIN6"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
