<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="36.322" y1="19.304" x2="81.28" y2="19.304" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="19.304" x2="81.28" y2="37.084" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="37.084" x2="36.068" y2="37.084" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.068" y1="37.084" x2="36.322" y2="19.304" width="0" layer="20"/>
<text>O</text>
<text>MilliVolt 4XJFET Energy Harvester</text>
<text>MuonRay 
2016</text>
<text>Board Designed and Made in Ireland</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM@1">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="WE_PD4_inductor">
<packages>
<package name="DO3316P">
<description>&lt;b&gt;COILCRAFT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7@1">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E5-5@1">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92-EBC@1">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM@1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="WE_PD4_inductor" package="DO3316P" value="470uH"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E5-5@1" value="100u"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7@1" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="transistor" package="TO92-EBC@1" value="BC548B"/>
<element name="L2" library="WE_PD4_inductor" package="DO3316P" value="470uH"/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM@1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92-EBC@1" value="BC548B"/>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92-EBC@1" value="BC548B"/>
<element name="T3" library="transistor" package="TO92-EBC@1" value="BC548B"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7@1" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7@1" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
