(kicad_pcb (version 20170123) (host pcbnew "(2017-05-31 revision c0bb8a30c)-makepkg")
  (general
    (links 111)
    (no_connects 0)
    (area -23.613095 -22.92 23.613095 22.860001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 24)
    (tracks 244)
    (zones 0)
    (modules 61)
    (nets 26)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.15)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 0.6 0.6)
    (pad_drill 0.3)
    (pad_to_mask_clearance 0.1)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 5V)
  (net 3 Neo_in)
  (net 4 "Net-(U3-Pad2)")
  (net 5 "Net-(U4-Pad2)")
  (net 6 "Net-(U5-Pad2)")
  (net 7 "Net-(U6-Pad2)")
  (net 8 "Net-(U12-Pad2)")
  (net 9 "Net-(U7-Pad2)")
  (net 10 "Net-(U10-Pad4)")
  (net 11 "Net-(U10-Pad2)")
  (net 12 "Net-(U11-Pad2)")
  (net 13 "Net-(U13-Pad2)")
  (net 14 "Net-(C2-Pad1)")
  (net 15 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 16 "Net-(U2-Pad2)")
  (net 17 "Net-(U8-Pad2)")
  (net 18 SDA)
  (net 19 SCL)
  (net 20 A2)
  (net 21 A1)
  (net 22 "Net-(JP1-Pad1)")
  (net 23 "Net-(JP1-Pad3)")
  (net 24 "Net-(JP2-Pad3)")
  (net 25 "Net-(JP2-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net A1)
    (add_net A2)
    (add_net GND)
    (add_net Neo_in)
    (add_net "Net-(C2-Pad1)")
    (add_net "Net-(JP1-Pad1)")
    (add_net "Net-(JP1-Pad3)")
    (add_net "Net-(JP2-Pad1)")
    (add_net "Net-(JP2-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U10-Pad2)")
    (add_net "Net-(U10-Pad4)")
    (add_net "Net-(U11-Pad2)")
    (add_net "Net-(U12-Pad2)")
    (add_net "Net-(U13-Pad2)")
    (add_net "Net-(U2-Pad2)")
    (add_net "Net-(U3-Pad2)")
    (add_net "Net-(U4-Pad2)")
    (add_net "Net-(U5-Pad2)")
    (add_net "Net-(U6-Pad2)")
    (add_net "Net-(U7-Pad2)")
    (add_net "Net-(U8-Pad2)")
    (add_net SCL)
    (add_net SDA)
  )
  (net_class NEO ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.75)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net 5V)
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at -6.5 7.5 30)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 30) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 30) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 30) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:evezor (layer F.Cu) (tedit 598E19A4)
    (at 9 0)
    (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value evezor (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module Symbols:Symbol_OSHW-Logo_SilkScreen (layer F.Cu) (tedit 5988E431)
    (at 0 -12.5)
    (descr "Symbol, OSHW-Logo, Silk Screen,")
    (tags "Symbol, OSHW-Logo, Silk Screen,")
    (fp_text reference REF** (at 0.09906 -4.38912) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Symbol_OSHW-Logo_SilkScreen (at 0.30988 6.56082) (layer F.Fab))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at -3.75 -3.25 90)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at 4 -3 90)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at -9.093267 -5.25 240)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 240) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 240) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at -5.25 -9.093267 210)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 210) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 210) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at 0 -10.5 180)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at 5.25 -9.093267 150)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 150) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 150) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 150) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at 9.093267 -5.25 120)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 120) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 120) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at 10.5 0 90)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at 9.093267 5.25 60)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 60) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 60) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C9B5)
    (at 5.25 8.593267 30)
    (zone_connect 2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397 30) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27 30) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 30) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 1 GND) (zone_connect 2))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at 19.1 -6.4)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at 14.5 -14.4)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at 6.4 -19.2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at -6.4 -19.2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at -14.5 -14.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at -19.1 -6.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at -19.1 6.4)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at -14.5 14.4)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at -6.4 19.2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at 6.3 19.2)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at 14.4 14.6)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5988C654)
    (at 19.1 6.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
      (net 2 5V))
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4F3)
    (at 17.386665 4.658743 135)
    (fp_text reference U2 (at 0 3.35 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 135) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 Neo_in))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(U2-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4ED)
    (at 12.727922 12.727922 135)
    (fp_text reference U3 (at 0 3.35 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 135) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(U2-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(U3-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4EA)
    (at 4.658743 17.386665 135)
    (fp_text reference U4 (at 0 3.35 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 135) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(U3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(U4-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4E7)
    (at -4.658743 17.386665 45)
    (fp_text reference U5 (at 0 3.35 45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 45) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(U4-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(U5-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4E4)
    (at -12.727922 12.727922 45)
    (fp_text reference U6 (at 0 3.35 45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 45) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(U5-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(U6-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4DF)
    (at -17.386665 4.658743 45)
    (fp_text reference U7 (at 0 3.35 45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 45) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(U6-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(U7-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4DA)
    (at -17.386665 -4.658743 315)
    (fp_text reference U8 (at 0 3.35 315) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 315) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(U7-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(U8-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4D5)
    (at -12.727922 -12.727922 315)
    (fp_text reference U9 (at 0 3.35 315) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 315) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(U8-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(U10-Pad4)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4D1)
    (at -4.658743 -17.386665 315)
    (fp_text reference U10 (at 0 3.35 315) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 315) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(U10-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(U10-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4CE)
    (at 4.658743 -17.386665 225)
    (fp_text reference U11 (at 0 3.35 225) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 225) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(U10-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(U11-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4C4)
    (at 12.727922 -12.727922 225)
    (fp_text reference U12 (at 0 3.35 225) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 225) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(U11-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(U12-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module .pretty:WS2812 (layer F.Cu) (tedit 5988E4C2)
    (at 17.386665 -4.658743 225)
    (fp_text reference U13 (at 0 3.35 225) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812 (at 0 -3.3 225) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(U12-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(U13-Pad2)"))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/WS2812_RGB_LED_updated.stp"
      (at (xyz 0 0 0.003937007874015749))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 597F9FE5)
    (at 1.85 -5.3)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.2) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 1.9) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 597F9FE9)
    (at -2.3 -5.25 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 1.25 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 180) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(C2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 180) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988C18C)
    (at 10.128249 15.728249 135)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 -1.9 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 135) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 135) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 135) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988C16C)
    (at 0.75 19.25 135)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 0 -1.9 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 135) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 135) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 135) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988BC4B)
    (at -8.5 15.5 45)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 -1.9 45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 45) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 45) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 45) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988BC56)
    (at -14.5 9.25 45)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 0 -1.9 45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 45) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 45) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 45) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988BC6A)
    (at -15.75 8 45)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at 0 -1.9 45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 45) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 45) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 45) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988BCBA)
    (at -15.421751 -8.4 315)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at 0 -1.9 315) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 315) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 315) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 315) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988BCBD)
    (at -9.671751 -15.421751 315)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at 0 -1.9 315) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 315) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 315) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 315) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988BCD2)
    (at -0.921751 -18.921751 315)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C11 (at 0 -1.9 315) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 315) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 315) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 315) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988BD0A)
    (at 8.4 -15.5 225)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C12 (at 0 -1.9 225) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 225) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 225) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 225) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988BD12)
    (at 15 -10 225)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C13 (at 0 -1.9 225) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 225) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 225) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 225) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988C13C)
    (at 16.25 -8.75 225)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C14 (at 0 -1.9 225) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 225) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 225) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 225) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SSOP-14 (layer F.Cu) (tedit 597F9FEE)
    (at 0 0)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -0.762) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AS5048B (at 0 0.508) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.9304 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 SDA))
    (pad 2 smd rect (at -1.2954 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 SCL))
    (pad 3 smd rect (at -0.635 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 A2))
    (pad 4 smd rect (at 0 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 A1))
    (pad 5 smd rect (at 0.6604 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 6 smd rect (at 1.3081 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 7 smd rect (at 1.9558 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 8 smd rect (at 1.9558 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 9 smd rect (at 1.3081 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 10 smd rect (at 0.6604 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 11 smd rect (at 0 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 12 smd rect (at -0.6477 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(C2-Pad1)"))
    (pad 13 smd rect (at -1.2954 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 14 smd rect (at -1.9431 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(U1-Pad14)"))
    (model SMD_Packages.3dshapes/SSOP-14.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.25 0.35 0.25))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5988C19D)
    (at 15.528249 8.228249 135)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 -1.9 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 135) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.949999 0 135) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.949999 0 135) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module .pretty:S5B-PH-K-S (layer B.Cu) (tedit 598E0E19)
    (at 0 11.5 180)
    (fp_text reference J1 (at 0 -3.55 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "S5B-PH-K-S(LF)(SN)" (at 0 2.3 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at -4 0 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 Neo_in))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2 0 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 SCL))
    (pad 4 thru_hole circle (at 2 0 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 SDA))
    (pad 5 thru_hole circle (at 4 0 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 5V))
    (model "C:/Program Files/KiCad/3D lib/Junes.3dshapes/S5B-PH-K-S.STEP"
      (at (xyz 0.4232283464566929 0.2263779527559055 0.2401574803149606))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz -90 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5418A00F)
    (at -2 9.5)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 1.9) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 SCL))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5418A00F)
    (at -3.5 7.5)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 1.9) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 SDA))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5418A00F)
    (at -5.75 5.75 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -3 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 1.9 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(JP2-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5418A00F)
    (at -5.75 3.75 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 1.5 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 1.9 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(JP1-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5418A00F)
    (at -10 5.75 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 1.9 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(JP2-Pad3)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5418A00F)
    (at -10 3.75 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 2.75 0.75) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 1.9 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module .pretty:SOLDER-JUMPER_2-WAY (layer F.Cu) (tedit 599495F2)
    (at -8 0 270)
    (fp_text reference JP1 (at 0 1.905 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Jumper_NC_Dual (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(JP1-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 A2))
  )
  (module .pretty:SOLDER-JUMPER_2-WAY (layer F.Cu) (tedit 599495F5)
    (at -12.75 0 270)
    (fp_text reference JP2 (at 0 1.905 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Jumper_NC_Dual (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 A1))
    (pad 3 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(JP2-Pad3)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(JP2-Pad1)"))
  )
  (gr_text NEO (at 4 7.75 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 2 7.75 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text SCL (at 0 7.75 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text SDA (at -2 7.75 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at -4 8.5 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at -10.375 1.25) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at -10.375 -1.25) (layer F.SilkS))
  (gr_text A2 (at -6.75 -3) (layer F.SilkS))
  (gr_text A1 (at -11.5 -3) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Magnetic\nEncoder\nRev. 0.3" (at 5 7.25) (layer F.SilkS))
  (gr_arc (start -21.5 0) (end -21.5 1.5) (angle -180) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start -21.5 -1.5) (end -22.449944 -1.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start -21.5 1.5) (end -22.449944 1.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 0 0) (end 22.449944 -1.5) (angle -172.3548925) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 22.449944 1.5) (end 21.5 1.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 21.5 -1.5) (end 22.449944 -1.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 21.5 0) (end 21.5 -1.5) (angle -180) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 0 0) (end -22.449944 1.5) (angle -172.3548925) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 22.86 22.86) (xy -22.86 22.86) (xy -22.86 -22.92) (xy 22.86 -22.92)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name 5V) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 0.644665 -22.286469) (xy 1.667437 -22.240898) (xy 2.639078 -22.165229) (xy 3.499945 -22.06152) (xy 3.76654 -22.018541)
        (xy 5.808301 -21.565069) (xy 7.793021 -20.93048) (xy 9.707579 -20.120517) (xy 11.538852 -19.140926) (xy 13.273716 -17.99745)
        (xy 13.728616 -17.657743) (xy 14.31619 -17.175555) (xy 14.977029 -16.58023) (xy 15.671236 -15.912076) (xy 16.358916 -15.211399)
        (xy 17.000171 -14.518508) (xy 17.555105 -13.87371) (xy 17.869902 -13.473798) (xy 19.065761 -11.721204) (xy 20.079692 -9.905823)
        (xy 20.910808 -8.030163) (xy 21.558223 -6.09673) (xy 22.02105 -4.108033) (xy 22.298401 -2.066578) (xy 22.378442 -0.724334)
        (xy 22.366752 1.239152) (xy 22.203755 3.111504) (xy 21.882606 4.929798) (xy 21.396466 6.731111) (xy 20.738493 8.552522)
        (xy 20.608329 8.868563) (xy 19.779251 10.605829) (xy 18.777731 12.284954) (xy 17.620722 13.885713) (xy 16.325181 15.38788)
        (xy 14.908062 16.771228) (xy 13.386322 18.015531) (xy 12.313688 18.763294) (xy 10.505838 19.828198) (xy 8.630415 20.715716)
        (xy 6.696448 21.422594) (xy 4.712969 21.945577) (xy 2.689008 22.28141) (xy 2.490689 22.303927) (xy 2.075002 22.336048)
        (xy 1.5145 22.360887) (xy 0.857401 22.378087) (xy 0.151921 22.38729) (xy -0.553722 22.388139) (xy -1.211312 22.380276)
        (xy -1.772631 22.363343) (xy -2.173004 22.338512) (xy -2.757869 22.267975) (xy -3.465007 22.155832) (xy -4.231173 22.014268)
        (xy -4.993125 21.855469) (xy -5.68762 21.69162) (xy -6.08441 21.584879) (xy -8.050232 20.920883) (xy -9.9274 20.090021)
        (xy -11.707217 19.100615) (xy -13.380983 17.960987) (xy -14.940003 16.679456) (xy -16.375578 15.264344) (xy -17.679009 13.723973)
        (xy -18.841601 12.066663) (xy -19.854654 10.300735) (xy -20.709471 8.434511) (xy -21.188397 7.135006) (xy -21.656333 5.551437)
        (xy -21.992526 3.978186) (xy -22.204933 2.36432) (xy -22.301515 0.658909) (xy -22.307822 0.107586) (xy -19.322933 0.107586)
        (xy -19.30541 0.994498) (xy -19.263127 1.829125) (xy -19.196698 2.55174) (xy -19.169163 2.758299) (xy -18.795414 4.651586)
        (xy -18.241706 6.494633) (xy -17.515452 8.271356) (xy -16.624063 9.965666) (xy -15.574952 11.561476) (xy -14.490139 12.913708)
        (xy -13.221019 14.214048) (xy -11.81093 15.400524) (xy -10.284101 16.45863) (xy -8.66476 17.37386) (xy -6.977135 18.131709)
        (xy -5.245452 18.717671) (xy -4.454487 18.922296) (xy -3.773156 19.075669) (xy -3.179653 19.192728) (xy -2.630211 19.277516)
        (xy -2.081064 19.334077) (xy -1.488444 19.366452) (xy -0.808586 19.378686) (xy 0.002277 19.37482) (xy 0.386312 19.369465)
        (xy 1.151276 19.355269) (xy 1.761704 19.337429) (xy 2.256216 19.312724) (xy 2.673432 19.277931) (xy 3.051971 19.229826)
        (xy 3.430455 19.165188) (xy 3.847501 19.080793) (xy 3.848684 19.080542) (xy 5.756872 18.580992) (xy 7.579875 17.91323)
        (xy 9.309208 17.082945) (xy 10.936389 16.095827) (xy 12.452933 14.957566) (xy 13.850357 13.67385) (xy 15.120177 12.25037)
        (xy 16.172982 10.815367) (xy 17.170927 9.14666) (xy 17.987262 7.413012) (xy 18.620642 5.618866) (xy 19.069722 3.768664)
        (xy 19.333157 1.866847) (xy 19.410398 0.125669) (xy 19.319525 -1.836787) (xy 19.042724 -3.747553) (xy 18.580909 -5.603922)
        (xy 17.934994 -7.40319) (xy 17.105892 -9.142648) (xy 16.094518 -10.819592) (xy 15.373236 -11.830798) (xy 15.012256 -12.272309)
        (xy 14.54229 -12.796071) (xy 14.003486 -13.361583) (xy 13.435991 -13.928341) (xy 12.879952 -14.455844) (xy 12.375518 -14.90359)
        (xy 12.120532 -15.112249) (xy 10.509696 -16.255993) (xy 8.823228 -17.22203) (xy 7.060492 -18.010629) (xy 5.220852 -18.622062)
        (xy 3.303671 -19.0566) (xy 2.588636 -19.1706) (xy 1.956896 -19.237628) (xy 1.193132 -19.283187) (xy 0.357182 -19.306735)
        (xy -0.491113 -19.307728) (xy -1.291911 -19.285623) (xy -1.985373 -19.239877) (xy -2.223826 -19.214279) (xy -4.125344 -18.885236)
        (xy -5.95659 -18.382713) (xy -7.708773 -17.715474) (xy -9.373105 -16.89228) (xy -10.940796 -15.921894) (xy -12.403057 -14.813078)
        (xy -13.751097 -13.574596) (xy -14.976128 -12.215209) (xy -16.069359 -10.743681) (xy -17.022002 -9.168773) (xy -17.825266 -7.499248)
        (xy -18.470362 -5.74387) (xy -18.948501 -3.911399) (xy -19.22081 -2.269582) (xy -19.281247 -1.584182) (xy -19.315083 -0.771884)
        (xy -19.322933 0.107586) (xy -22.307822 0.107586) (xy -22.309506 -0.039536) (xy -22.217616 -2.120653) (xy -21.941488 -4.144772)
        (xy -21.480438 -6.11418) (xy -20.833779 -8.031166) (xy -20.000825 -9.898016) (xy -18.98089 -11.717016) (xy -18.653459 -12.230678)
        (xy -17.44953 -13.895575) (xy -16.107766 -15.430395) (xy -14.638651 -16.828796) (xy -13.052668 -18.084438) (xy -11.3603 -19.190981)
        (xy -9.572031 -20.142083) (xy -7.698344 -20.931404) (xy -5.749723 -21.552603) (xy -3.73665 -21.999341) (xy -2.134019 -22.222032)
        (xy -1.315706 -22.279093) (xy -0.369597 -22.299887)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name 5V) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 0.634267 -22.286469) (xy 1.657039 -22.240898) (xy 2.62868 -22.165229) (xy 3.489547 -22.06152) (xy 3.756142 -22.018541)
        (xy 5.797903 -21.565069) (xy 7.782623 -20.93048) (xy 9.697181 -20.120517) (xy 11.528454 -19.140926) (xy 13.263318 -17.99745)
        (xy 13.718218 -17.657743) (xy 14.305792 -17.175555) (xy 14.966631 -16.58023) (xy 15.660838 -15.912076) (xy 16.348518 -15.211399)
        (xy 16.989773 -14.518508) (xy 17.544707 -13.87371) (xy 17.859504 -13.473798) (xy 19.055363 -11.721204) (xy 20.069294 -9.905823)
        (xy 20.90041 -8.030163) (xy 21.547825 -6.09673) (xy 22.010652 -4.108033) (xy 22.288003 -2.066578) (xy 22.368044 -0.724334)
        (xy 22.356354 1.239152) (xy 22.193357 3.111504) (xy 21.872208 4.929798) (xy 21.386068 6.731111) (xy 20.728095 8.552522)
        (xy 20.597931 8.868563) (xy 19.768853 10.605829) (xy 18.767333 12.284954) (xy 17.610324 13.885713) (xy 16.314783 15.38788)
        (xy 14.897664 16.771228) (xy 13.375924 18.015531) (xy 12.30329 18.763294) (xy 10.49544 19.828198) (xy 8.620017 20.715716)
        (xy 6.68605 21.422594) (xy 4.702571 21.945577) (xy 2.67861 22.28141) (xy 2.480291 22.303927) (xy 2.064604 22.336048)
        (xy 1.504102 22.360887) (xy 0.847003 22.378087) (xy 0.141523 22.38729) (xy -0.56412 22.388139) (xy -1.22171 22.380276)
        (xy -1.783029 22.363343) (xy -2.183402 22.338512) (xy -2.768267 22.267975) (xy -3.475405 22.155832) (xy -4.241571 22.014268)
        (xy -5.003523 21.855469) (xy -5.698018 21.69162) (xy -6.094808 21.584879) (xy -8.06063 20.920883) (xy -9.937798 20.090021)
        (xy -11.717615 19.100615) (xy -13.391381 17.960987) (xy -14.950401 16.679456) (xy -16.385976 15.264344) (xy -17.689407 13.723973)
        (xy -18.851999 12.066663) (xy -19.865052 10.300735) (xy -20.719869 8.434511) (xy -21.198795 7.135006) (xy -21.666731 5.551437)
        (xy -22.002924 3.978186) (xy -22.215331 2.36432) (xy -22.311913 0.658909) (xy -22.31822 0.107586) (xy -19.333331 0.107586)
        (xy -19.315808 0.994498) (xy -19.273525 1.829125) (xy -19.207096 2.55174) (xy -19.179561 2.758299) (xy -18.805812 4.651586)
        (xy -18.252104 6.494633) (xy -17.52585 8.271356) (xy -16.634461 9.965666) (xy -15.58535 11.561476) (xy -14.500537 12.913708)
        (xy -13.231417 14.214048) (xy -11.821328 15.400524) (xy -10.294499 16.45863) (xy -8.675158 17.37386) (xy -6.987533 18.131709)
        (xy -5.25585 18.717671) (xy -4.464885 18.922296) (xy -3.783554 19.075669) (xy -3.190051 19.192728) (xy -2.640609 19.277516)
        (xy -2.091462 19.334077) (xy -1.498842 19.366452) (xy -0.818984 19.378686) (xy -0.008121 19.37482) (xy 0.375914 19.369465)
        (xy 1.140878 19.355269) (xy 1.751306 19.337429) (xy 2.245818 19.312724) (xy 2.663034 19.277931) (xy 3.041573 19.229826)
        (xy 3.420057 19.165188) (xy 3.837103 19.080793) (xy 3.838286 19.080542) (xy 5.746474 18.580992) (xy 7.569477 17.91323)
        (xy 9.29881 17.082945) (xy 10.925991 16.095827) (xy 12.442535 14.957566) (xy 13.839959 13.67385) (xy 15.109779 12.25037)
        (xy 16.162584 10.815367) (xy 17.160529 9.14666) (xy 17.976864 7.413012) (xy 18.610244 5.618866) (xy 19.059324 3.768664)
        (xy 19.322759 1.866847) (xy 19.4 0.125669) (xy 19.309127 -1.836787) (xy 19.032326 -3.747553) (xy 18.570511 -5.603922)
        (xy 17.924596 -7.40319) (xy 17.095494 -9.142648) (xy 16.08412 -10.819592) (xy 15.362838 -11.830798) (xy 15.001858 -12.272309)
        (xy 14.531892 -12.796071) (xy 13.993088 -13.361583) (xy 13.425593 -13.928341) (xy 12.869554 -14.455844) (xy 12.36512 -14.90359)
        (xy 12.110134 -15.112249) (xy 10.499298 -16.255993) (xy 8.81283 -17.22203) (xy 7.050094 -18.010629) (xy 5.210454 -18.622062)
        (xy 3.293273 -19.0566) (xy 2.578238 -19.1706) (xy 1.946498 -19.237628) (xy 1.182734 -19.283187) (xy 0.346784 -19.306735)
        (xy -0.501511 -19.307728) (xy -1.302309 -19.285623) (xy -1.995771 -19.239877) (xy -2.234224 -19.214279) (xy -4.135742 -18.885236)
        (xy -5.966988 -18.382713) (xy -7.719171 -17.715474) (xy -9.383503 -16.89228) (xy -10.951194 -15.921894) (xy -12.413455 -14.813078)
        (xy -13.761495 -13.574596) (xy -14.986526 -12.215209) (xy -16.079757 -10.743681) (xy -17.0324 -9.168773) (xy -17.835664 -7.499248)
        (xy -18.48076 -5.74387) (xy -18.958899 -3.911399) (xy -19.231208 -2.269582) (xy -19.291645 -1.584182) (xy -19.325481 -0.771884)
        (xy -19.333331 0.107586) (xy -22.31822 0.107586) (xy -22.319904 -0.039536) (xy -22.228014 -2.120653) (xy -21.951886 -4.144772)
        (xy -21.490836 -6.11418) (xy -20.844177 -8.031166) (xy -20.011223 -9.898016) (xy -18.991288 -11.717016) (xy -18.663857 -12.230678)
        (xy -17.459928 -13.895575) (xy -16.118164 -15.430395) (xy -14.649049 -16.828796) (xy -13.063066 -18.084438) (xy -11.370698 -19.190981)
        (xy -9.582429 -20.142083) (xy -7.708742 -20.931404) (xy -5.760121 -21.552603) (xy -3.747048 -21.999341) (xy -2.144417 -22.222032)
        (xy -1.326104 -22.279093) (xy -0.379995 -22.299887)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy -22.3 -2.9) (xy -21.7 -3) (xy -21.1 -3) (xy -20.4 -2.8) (xy -20 -2.6)
        (xy -19.7 -2.4) (xy -19.5 -2.2) (xy -19.2 -1.9) (xy -19 -1.6) (xy -18.8 -1.3)
        (xy -18.6 -0.8) (xy -18.5 -0.3) (xy -18.5 0.1) (xy -18.5 0.5) (xy -18.6 0.9)
        (xy -18.8 1.4) (xy -19 1.7) (xy -19.2 2) (xy -19.5 2.3) (xy -19.8 2.5)
        (xy -20.1 2.7) (xy -20.5 2.9) (xy -21.1 3) (xy -21.7 3) (xy -22.2 2.9)
        (xy -22.5 2.8) (xy -23 0.5) (xy -22.5 -2.9)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy -22.3 -2.9) (xy -21.7 -3) (xy -21.1 -3) (xy -20.4 -2.8) (xy -20 -2.6)
        (xy -19.7 -2.4) (xy -19.5 -2.2) (xy -19.2 -1.9) (xy -19 -1.6) (xy -18.8 -1.3)
        (xy -18.6 -0.8) (xy -18.5 -0.3) (xy -18.5 0.1) (xy -18.5 0.5) (xy -18.6 0.9)
        (xy -18.8 1.4) (xy -19 1.7) (xy -19.2 2) (xy -19.5 2.3) (xy -19.8 2.5)
        (xy -20.1 2.7) (xy -20.5 2.9) (xy -21.1 3) (xy -21.7 3) (xy -22.2 2.9)
        (xy -22.5 2.8) (xy -23 0.5) (xy -22.5 -2.9)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 22.2 2.9) (xy 21.6 3) (xy 21 3) (xy 20.3 2.8) (xy 19.9 2.6)
        (xy 19.6 2.4) (xy 19.4 2.2) (xy 19.1 1.9) (xy 18.9 1.6) (xy 18.7 1.3)
        (xy 18.5 0.8) (xy 18.4 0.3) (xy 18.4 -0.1) (xy 18.4 -0.5) (xy 18.5 -0.9)
        (xy 18.7 -1.4) (xy 18.9 -1.7) (xy 19.1 -2) (xy 19.4 -2.3) (xy 19.7 -2.5)
        (xy 20 -2.7) (xy 20.4 -2.9) (xy 21 -3) (xy 21.6 -3) (xy 22.1 -2.9)
        (xy 22.4 -2.8) (xy 22.9 -0.5) (xy 22.4 2.9)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 22.2 2.89931) (xy 21.6 2.99931) (xy 21 2.99931) (xy 20.3 2.79931) (xy 19.9 2.59931)
        (xy 19.6 2.39931) (xy 19.4 2.19931) (xy 19.1 1.89931) (xy 18.9 1.59931) (xy 18.7 1.29931)
        (xy 18.5 0.79931) (xy 18.4 0.29931) (xy 18.4 -0.10069) (xy 18.4 -0.50069) (xy 18.5 -0.90069)
        (xy 18.7 -1.40069) (xy 18.9 -1.70069) (xy 19.1 -2.00069) (xy 19.4 -2.30069) (xy 19.7 -2.50069)
        (xy 20 -2.70069) (xy 20.4 -2.90069) (xy 21 -3.00069) (xy 21.6 -3.00069) (xy 22.1 -2.90069)
        (xy 22.4 -2.80069) (xy 22.9 -0.50069) (xy 22.4 2.89931)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy -22.86 -22.86) (xy -22.86 22.86) (xy 22.86 22.86) (xy 22.86 -22.86)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy -6 -8) (xy 6 -8) (xy 6 3) (xy 5 3) (xy 5 -7)
        (xy -5 -7) (xy -5 3) (xy -6 3)
      )
    )
  )
)
