<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="14.91" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="30.48" x2="14.91" y2="72.38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="72.38" x2="0" y2="72.38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="72.38" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<text>100nF</text>
<text>Amiga Mouse Adapter V1</text>
<text>(c)2015 Aaron Morris</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="00mikalb">
<packages>
<package name="MINIDIN6PCB">
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON2" library="00mikalb" package="MINIDIN6PCB" value="MINIDIN6PCB"/>
<element name="IC1" library="00mikalb" package="DIL18" value="PIC16F627AP">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-subd" package="F09D" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="CON2" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="CON2" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LEFTMB/FIRE">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RIGHTMB/POTY">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="X3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="H">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PS2DATA">
<contactref element="CON2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PS2CLOCK">
<contactref element="CON2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V2/PGD">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RMBPOTY2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LMBFIRE2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VQ2/PGC">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="_MCLR/VPP">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MIDDLEMB/POTX">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OSC1">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="OSC2">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="HO">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SGND">
<contactref element="CON2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="VO">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
