<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="0" x2="38.1" y2="10.668" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="10.668" x2="0" y2="10.668" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.668" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="19.05" y="5.334" drill="2.9972"/>
<text>Anode</text>
<text>Anode</text>
<text>R</text>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>B</text>
</plain>
<libraries>
<library name="GaugeLibrary">
<packages>
<package name="1210SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="GaugeLibrary" package="1210SMD" value="IN-S128TATRGB"/>
<element name="U$2" library="GaugeLibrary" package="1210SMD" value="IN-S128TATRGB"/>
<element name="U$3" library="GaugeLibrary" package="1210SMD" value="IN-S128TATRGB"/>
<element name="U$4" library="GaugeLibrary" package="1210SMD" value="IN-S128TATRGB"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="B-GND"/>
<contactref element="U$1" pad="B-GND"/>
<contactref element="U$4" pad="G-GND"/>
<contactref element="U$3" pad="G-GND"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="G-GND"/>
<contactref element="U$1" pad="G-GND"/>
<contactref element="U$4" pad="B-GND"/>
<contactref element="U$3" pad="B-GND"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="R-GND"/>
<contactref element="U$4" pad="COMMON"/>
<contactref element="U$3" pad="COMMON"/>
<contactref element="U$2" pad="R-GND"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="COMMON"/>
<contactref element="U$1" pad="COMMON"/>
<contactref element="U$4" pad="R-GND"/>
<contactref element="U$3" pad="R-GND"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
