<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="49.53" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.53" x2="60.96" y2="49.53" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="49.53" x2="60.96" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="HUB75">
<packages>
<package name="2X20_SHROUDED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SN74HCT245">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LED Matrix">
<packages>
<package name="2X8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RPI2GPIO" library="HUB75" package="2X20_SHROUDED" value="RPI2GPIOSHROUDED">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-12263"/>
</element>
<element name="U$1" library="SN74HCT245" package="DIL20" value="SN74HCT245DIL20">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="SN74HCT245" package="DIL20" value="SN74HCT245DIL20">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="SN74HCT245" package="DIL20" value="SN74HCT245DIL20">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="LED Matrix" package="2X8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="LED Matrix" package="2X8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="U$3" pad="20"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="RPI2GPIO" pad="2"/>
<contactref element="RPI2GPIO" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="19"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="19"/>
<contactref element="U$3" pad="10"/>
<contactref element="RPI2GPIO" pad="39"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GPIO17">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="11"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO18">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO22">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO23">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO24">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO25">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO07">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="26"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO08">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="24"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO09">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="21"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO10">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="19"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO27">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO11">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="23"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO04">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GPIO05">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO06">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GPIO12">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO19">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="35"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO13">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="33"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO20">
<contactref element="RPI2GPIO" pad="38"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P0_R1">
<contactref element="U$2" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P0_G1">
<contactref element="U$2" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P0_B1">
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P0_R2">
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P0_G2">
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P0_B2">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="STROBE">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="P1_R1">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P1_G1">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P1_B1">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P1_G2">
<contactref element="U$3" pad="17"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P1_R2">
<contactref element="U$3" pad="18"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P1_B2">
<contactref element="U$3" pad="16"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
