<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="52.629" y2="0.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.629" y1="0.127" x2="52.629" y2="23.231" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.629" y1="23.231" x2="0" y2="23.104" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.104" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Resident_Geek_Library">
<packages>
<package name="10_POS_SCREW_TERM">
<description>ED10567-ND 10 pos screw terminal block 0.1" 2.54mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="Resident_Geek_Library" package="10_POS_SCREW_TERM" value="10_POS_SCREW_TERM"/>
<element name="U$2" library="Resident_Geek_Library" package="10_POS_SCREW_TERM" value="10_POS_SCREW_TERM"/>
<element name="U$3" library="Resident_Geek_Library" package="10_POS_SCREW_TERM" value="10_POS_SCREW_TERM"/>
<element name="U$4" library="Resident_Geek_Library" package="10_POS_SCREW_TERM" value="10_POS_SCREW_TERM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="P$9"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="P$8"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="P$6"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="SV1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="SV1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$4" pad="P$10"/>
<contactref element="SV1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$4" pad="P$9"/>
<contactref element="SV1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$4" pad="P$8"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$4" pad="P$7"/>
<contactref element="SV1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$4" pad="P$6"/>
<contactref element="SV1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$4" pad="P$5"/>
<contactref element="SV1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="SV1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
<contactref element="SV1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="SV1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="SV1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="SV1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="SV1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="SV1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="SV1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="SV1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="SV1" pad="28"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="SV1" pad="30"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="SV1" pad="32"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="SV1" pad="34"/>
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="SV1" pad="36"/>
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="SV1" pad="38"/>
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="SV1" pad="40"/>
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="GNDPLANE">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
