<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="11.557" y1="1.143" x2="11.557" y2="16.637" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.557" y1="16.637" x2="1.143" y2="16.627" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.143" y1="16.627" x2="1.143" y2="1.133" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.557" y1="1.143" x2="1.143" y2="1.133" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="djabi">
<packages>
<package name="MSOP-12_MS">
</package>
<package name="IND_7030">
<description>TDK Corporation SLF7032T-100M1R4-2PF
&lt;p&gt;
&lt;a href='https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/inductor_commercial_power_slf7032_en.pdf'&gt;datasheet&lt;/a&gt; &amp;bull;
&lt;a href='http://www.digikey.com/product-detail/en/tdk-corporation/SLF7032T-100M1R4-2PF/445-1998-1-ND/755405'&gt;digikey&lt;/a&gt; &amp;bull;
&lt;a href='https://www.arrow.com/en/products/slf7032t-100m1r4-2pf/tdk'&gt;arrow&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="0805">
<description>SMD 0805 package</description>
</package>
<package name="WIRE_TH_AWG22">
<description>Thru hole pad for AWG 22 wire
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
AWG 22 - 0.0254in conduit, drill +10% 0.035 (default TH drill), pad (auto). TODO update if auto is too small</description>
</package>
<package name="0603">
<description>SMD 0603 package</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="djabi" package="MSOP-12_MS" value="LTC3105EMSPBF">
<attribute name="VENDOR" value="Linear Technology"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ltc3105ems#pbf"/>
</element>
<element name="L1" library="djabi" package="IND_7030" value="IND_SLF7032T-100"/>
<element name="C1" library="djabi" package="0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S+" library="djabi" package="WIRE_TH_AWG22" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S-" library="djabi" package="WIRE_TH_AWG22" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="djabi" package="0603" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="djabi" package="0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="djabi" package="0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="djabi" package="0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="djabi" package="0603" value="1.2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="djabi" package="0603" value="470k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="djabi" package="0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="djabi" package="0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B-" library="djabi" package="WIRE_TH_AWG22" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B+" library="djabi" package="WIRE_TH_AWG22" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOUT" library="djabi" package="WIRE_TH_AWG22" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="djabi" package="WIRE_TH_AWG22" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="S-" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="B-" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="S+" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="B+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUX">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FB">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LDO">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="VOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FBLDO">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MPPC">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
