<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="25.324" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.324" y1="10.16" x2="25.324" y2="21.326" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.324" y1="21.326" x2="0" y2="21.326" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.326" x2="0" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>V</text>
<text>S</text>
<text>P</text>
<text>G</text>
<text>fedor@anuta.org</text>
<text>Video Switch</text>
<text>v1.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Atmel_By_element14_Batch_1-00">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="SOIC127P798X216-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="flyduino">
<packages>
<package name="SOLDERPAD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CPU" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="SOIC127P798X216-8N" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="58M3797"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455164"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY85-20SU"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
</element>
<element name="IC1" library="40xx" package="SO14" value=""/>
<element name="VID1_IN" library="flyduino" package="SOLDERPAD" value="SOLDERPAD"/>
<element name="VID2_IN" library="flyduino" package="SOLDERPAD" value="SOLDERPAD"/>
<element name="VID3_IN" library="flyduino" package="SOLDERPAD" value="SOLDERPAD"/>
<element name="VID4_IN" library="flyduino" package="SOLDERPAD" value="SOLDERPAD"/>
<element name="VID_OUT" library="flyduino" package="SOLDERPAD" value="SOLDERPAD"/>
<element name="PWM" library="flyduino" package="SOLDERPAD" value="SOLDERPAD"/>
<element name="VCC" library="flyduino" package="SOLDERPAD" value="SOLDERPAD"/>
<element name="GND" library="flyduino" package="SOLDERPAD" value="SOLDERPAD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VSS">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="GND" pad="PADX"/>
<contactref element="CPU" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="VCC" pad="PADX"/>
<contactref element="CPU" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VID1_CTL">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="CPU" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VID3_CTL">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="CPU" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VID4_CTL">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="CPU" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PWM">
<contactref element="PWM" pad="PADX"/>
<contactref element="CPU" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VID_OUT">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="VID_OUT" pad="PADX"/>
</signal>
<signal name="VID1_IN">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="VID1_IN" pad="PADX"/>
</signal>
<signal name="VID2_IN">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="VID2_IN" pad="PADX"/>
</signal>
<signal name="VID3_IN">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="VID3_IN" pad="PADX"/>
</signal>
<signal name="VID4_IN">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="VID4_IN" pad="PADX"/>
</signal>
<signal name="VID2_CTL">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="CPU" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
