<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="15.24" y1="30.48" x2="50.47" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="30.48" x2="50.47" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="53.33" x2="15.24" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="53.33" x2="15.24" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<text>FrankRed tvb</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="TO-92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RESONATOR-PTH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0309/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 10mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_hhn_attiny25_45_85">
<description>&lt;h3&gt;ATMEL ATtiny 25 / 45 /48&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Supplied Packages:&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;P&lt;/b&gt; &amp;nbsp; = PDIP 08 30mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;S&lt;/b&gt; &amp;nbsp; = SOIC 08 EIAJ 208mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;SS&lt;/b&gt; = SOIC 08 JEDEC 150mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;X&lt;/b&gt;&gt; &amp;nbsp; = TSSOP 08 4.4mm&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Revisions / Changelog&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull; &amp;nbsp;5.0.0 [EAGLE 5]&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;author&gt;
&lt;p&gt;&lt;u&gt;Author:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer&lt;br /&gt;
HHN Hochschule Heilbronn (Heilbronn University), &lt;i&gt;rainer.bayer@hs-heilbronn.de&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
Ingenieurbüro ing-rb, &lt;i&gt;mail@ing-rb.de&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PDIP08_300MIL">
<description>&lt;b&gt;DIL08 300mil&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sn2032">
<description>&lt;b&gt;SN2032: holder for coin-type lithium 3V battery CR2032&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;p&gt;Grid 20mm.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="SN2032">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="SparkFun" package="TO-92" value=""/>
<element name="L1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-035X075" value="22uf"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0309/10" value="150 ohms"/>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="Y1" library="SparkFun" package="RESONATOR-PTH" value="8MHz"/>
<element name="U1" library="_hhn_attiny25_45_85" package="PDIP08_300MIL" value="ATTINY85-20P"/>
<element name="BAT1" library="sn2032" package="SN2032" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="Q2">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="L1" pad="K"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="L1" pad="A"/>
<contactref element="BAT1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="BAT1" pad="-"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
