<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="135.89" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="135.89" y1="0" x2="135.89" y2="106.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="135.89" y1="106.67" x2="0" y2="106.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="106.67" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.5" y="104.17" drill="3"/>
<hole x="2.5" y="2.5" drill="3"/>
<hole x="133.39" y="104.17" drill="3"/>
<hole x="133.39" y="2.5" drill="3"/>
<text>VGA/TV</text>
<text>PAL/NTSC</text>
<text>P8X-2016-01</text>
<text>P8X GAME SYSTEM
(C) 2016 MARCO MACCAFERRI</text>
<text>VGA POWER</text>
<text>VIN</text>
<text>3.3V</text>
<text>RESET</text>
</plain>
<libraries>
<library name="p8x-2016">
<description>Generated from &lt;b&gt;p8x-proto.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="255SB">
<description>&lt;b&gt;SLIDING SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 11G810</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="VGA">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AUDIO-JACK">
</package>
<package name="EDGE_30_F">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="TL1105">
<description>&lt;b&gt;TACT SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://dkc3.digikey.com/Media/PDF/Data%20Sheets/E-Switch%20PDFs/TL1105%20Series.pdf</description>
</package>
<package name="5POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="HEADER_PRG_1X05">
</package>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PJ-102A">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="p8x-2016" package="DIL40" value="P8X32A-B-D40">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XTAL1" library="p8x-2016" package="HC49/S" value="5MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="p8x-2016" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="p8x-2016" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="p8x-2016" package="0207/10" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="p8x-2016" package="0207/10" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="p8x-2016" package="C050-025X075" value="33nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="p8x-2016" package="C050-025X075" value="33nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AUDIO" library="p8x-2016" package="AUDIO-JACK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="p8x-2016" package="E2,5-6" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="p8x-2016" package="E2,5-6" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="p8x-2016" package="0207/10" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="p8x-2016" package="0207/10" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="p8x-2016" package="0207/10" value="510 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="p8x-2016" package="0207/10" value="240 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="p8x-2016" package="0207/10" value="510 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="p8x-2016" package="0207/10" value="240 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="p8x-2016" package="0207/10" value="510 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="p8x-2016" package="0207/10" value="240 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="p8x-2016" package="0207/10" value="130 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="p8x-2016" package="0207/10" value="130 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="p8x-2016" package="0207/10" value="130 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="p8x-2016" package="TL1105" value="BUTTON">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPU_ICSP" library="p8x-2016" package="HEADER_PRG_1X05" value="PROPELLER_ICSP_HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CARTRIDGE" library="p8x-2016" package="EDGE_30_F" value="EDGE_30F">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="p8x-2016" package="DIL40" value="P8X32A-D40">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XTAL2" library="p8x-2016" package="HC49/S" value="5MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="p8x-2016" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="p8x-2016" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="p8x-2016" package="255SB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="p8x-2016" package="PJ-102A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="p8x-2016" package="0207/10" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DL1" library="p8x-2016" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="p8x-2016" package="E2,5-6" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="p8x-2016" package="E2,5-6" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="p8x-2016" package="TO220H" value="7833-H">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CPU_ICSP" library="p8x-2016" package="HEADER_PRG_1X05" value="PROPELLER_ICSP_HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R31" library="p8x-2016" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="p8x-2016" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="p8x-2016" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="p8x-2016" package="0207/10" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="p8x-2016" package="0207/10" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="p8x-2016" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="p8x-2016" package="0207/10" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="p8x-2016" package="0207/10" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="p8x-2016" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="p8x-2016" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="p8x-2016" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN2" library="p8x-2016" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VIDEO" library="p8x-2016" package="VGA" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="p8x-2016" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="p8x-2016" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PLAYER1" library="p8x-2016" package="5POL254" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PLAYER2" library="p8x-2016" package="5POL254" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="p8x-2016" package="0207/10" value="150">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="p8x-2016" package="0207/10" value="150">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="p8x-2016" package="DIL08" value="23LC1024-I/P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="p8x-2016" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="p8x-2016" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="p8x-2016" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="p8x-2016" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="p8x-2016" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="p8x-2016" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="p8x-2016" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="p8x-2016" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="p8x-2016" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="XTAL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="XTAL1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="AUDIO" pad="RING"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="AUDIO" pad="TIP"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="4"/>
<contactref element="GPU_ICSP" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="29"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="DL1" pad="K"/>
<contactref element="POWER" pad="P3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="29"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="24"/>
<contactref element="CPU_ICSP" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="2"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="7"/>
<contactref element="VIDEO" pad="4"/>
<contactref element="VIDEO" pad="10"/>
<contactref element="VIDEO" pad="5"/>
<contactref element="VIDEO" pad="11"/>
<contactref element="VIDEO" pad="6"/>
<contactref element="VIDEO" pad="7"/>
<contactref element="VIDEO" pad="8"/>
<contactref element="PLAYER1" pad="5"/>
<contactref element="PLAYER2" pad="5"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="AUDIO" pad="SLEEVE"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC2" pad="40"/>
<contactref element="GPU_ICSP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC2" pad="39"/>
<contactref element="GPU_ICSP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="VIDEO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HSYNC">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="VIDEO" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VSYNC">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="VIDEO" pad="14"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="VIDEO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="VIDEO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P16">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P17">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P18">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P19">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P20">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P21">
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P22">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P23">
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3" pad="30"/>
<contactref element="XTAL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3" pad="31"/>
<contactref element="XTAL2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="GPU_ICSP" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="32"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="30"/>
<contactref element="CPU_ICSP" pad="5"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="PLAYER1" pad="1"/>
<contactref element="PLAYER2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="DL1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="POWER" pad="P1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_R">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_L">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="GPU_SCL">
<contactref element="IC2" pad="37"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="27"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="4"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPU_SDA">
<contactref element="IC2" pad="38"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="28"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CPU_SCL">
<contactref element="IC3" pad="37"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="25"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="6"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CPU_SDA">
<contactref element="IC3" pad="38"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="26"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="5"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CPU_P0">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="23"/>
</signal>
<signal name="CPU_P1">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="22"/>
</signal>
<signal name="CPU_P2">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="21"/>
</signal>
<signal name="CPU_P3">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="20"/>
</signal>
<signal name="CPU_P4">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="19"/>
</signal>
<signal name="CPU_P5">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="18"/>
</signal>
<signal name="CPU_P6">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="17"/>
</signal>
<signal name="CPU_P7">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="39"/>
<contactref element="CPU_ICSP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="CPU_ICSP" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="40"/>
</signal>
<signal name="LOAD">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="PLAYER1" pad="2"/>
<contactref element="PLAYER2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLOCK">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="PLAYER1" pad="3"/>
<contactref element="PLAYER2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DATA0">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="PLAYER1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DATA1">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="PLAYER2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPU_P27">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="CPU_P26">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="35"/>
</signal>
<signal name="GPU_P24">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="GPU_P25">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="34"/>
</signal>
<signal name="GPU_P26">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="CPU_P25">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="CPU_P24">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="CPU_P27">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="36"/>
</signal>
<signal name="GPU_P0">
<contactref element="CARTRIDGE" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPU_P1">
<contactref element="CARTRIDGE" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPU_P2">
<contactref element="CARTRIDGE" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPU_P3">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!RESET!">
<contactref element="CPU_ICSP" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="GPU_ICSP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPU_P4">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPU_P5">
<contactref element="CARTRIDGE" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPU_P6">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="CARTRIDGE" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GPU_P7">
<contactref element="CARTRIDGE" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="CN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="CN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="CN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="CN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="VIDEO" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
