<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="41.91" y1="5.08" x2="41.91" y2="15.24" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="43.815" y1="17.78" x2="52.07" y2="17.78" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="52.07" y1="17.78" x2="53.975" y2="15.875" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="53.975" y1="15.875" x2="53.975" y2="4.445" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="53.975" y1="4.445" x2="52.705" y2="2.54" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="2.54" x2="43.815" y2="2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="43.815" y1="2.54" x2="41.91" y2="5.08" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.815" y1="17.78" x2="41.91" y2="15.24" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<text>TOP</text>
<text>February 2017
Chris Morda
Version 1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP01">
<description>ESP8266 Module 01</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="WL" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="ESP-01" library="esp8266modules" package="ESP01" value="ESP01"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="WL" pad="4"/>
<contactref element="ESP-01" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="WL" pad="1"/>
<contactref element="ESP-01" pad="VCC"/>
<contactref element="ESP-01" pad="CH_PD"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="WL" pad="2"/>
<contactref element="ESP-01" pad="GPIO2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
