<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="97.46" x2="0" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="2.54" y2="50.8" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="50.8" x2="60.94" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.94" y1="50.8" x2="63.48" y2="53.34" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="63.48" y1="53.34" x2="63.48" y2="97.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.48" y1="97.46" x2="60.94" y2="100" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="60.94" y1="100" x2="2.54" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="100" x2="0" y2="97.46" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>VBus</text>
<text>Gnd</text>
<hole x="2.54" y="97.79" drill="2.9972"/>
<hole x="60.96" y="97.79" drill="2.9972"/>
<hole x="60.96" y="73.66" drill="2.9972"/>
<text>r1</text>
<hole x="2.54" y="73.66" drill="2.9972"/>
<text>INA260
Power Sensor</text>
<hole x="9.0424" y="91.8718" drill="2.9972"/>
<hole x="26.8224" y="91.8718" drill="2.9972"/>
<text>PowerProf</text>
<text>MIT License - by ayan4m1</text>
<text>https://github.com/powerprof</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="282834-2">
<packages>
<package name="CONN_282834-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy356">
<packages>
<package name="TEENSY_3.5/3.6_BASIC">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="67"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="282834-2" package="CONN_282834-2" value="">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="CENTERLINE_PITCH" value="2.54 mm[.1 in]"/>
<attribute name="COMMENT" value="282834-2"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Wire-To-Board Terminal Block, 2, 150 V, 10 A, 30 Awg, 16 Awg, 1.4 Mm "/>
<attribute name="EU_ROHS_COMPLIANCE" value="Compliant with Exemptions"/>
<attribute name="MF" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MP" value="282834-2"/>
<attribute name="NUMBER_OF_POSITIONS" value="2"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/282834-2/?ref=eda"/>
</element>
<element name="U1" library="Teensy356" package="TEENSY_3.5/3.6_BASIC" value="TEENSY_3.5/3.6_BASIC"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="3V3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="19/A5/SCL"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="18/A4/SDA"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ALERT">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="21/A7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
