(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-stable)
  (general
    (links 8)
    (no_connects 0)
    (area 147.33881 94.475 190.481191 133.055)
    (thickness 1.6)
    (drawings 1)
    (tracks 24)
    (zones 0)
    (modules 9)
    (nets 9)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 6 6)
    (pad_drill 4.05)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 3 "Net-(P3-Pad1)")
  (net 4 "Net-(P4-Pad1)")
  (net 5 "Net-(P5-Pad1)")
  (net 6 "Net-(P6-Pad1)")
  (net 7 "Net-(P7-Pad1)")
  (net 8 "Net-(P8-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P3-Pad1)")
    (add_net "Net-(P4-Pad1)")
    (add_net "Net-(P5-Pad1)")
    (add_net "Net-(P6-Pad1)")
    (add_net "Net-(P7-Pad1)")
    (add_net "Net-(P8-Pad1)")
  )
  (module custom_footprints:Magnet_4mmD (layer F.Cu) (tedit 5A6D6C88)
    (at 165.1 101.6)
    (fp_text reference P1 (at 0 -6) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M (at 0 -4) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 4.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
  )
  (module custom_footprints:Magnet_4mmD (layer F.Cu) (tedit 5A6D6C9D)
    (at 157.48 109.22)
    (fp_text reference P2 (at -8.89 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M (at -5.08 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 4.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P2-Pad1)"))
  )
  (module custom_footprints:Magnet_4mmD (layer F.Cu) (tedit 5A6D6C99)
    (at 157.48 116.84)
    (fp_text reference P3 (at -8.89 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M (at -5.08 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 4.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P3-Pad1)"))
  )
  (module custom_footprints:Magnet_4mmD (layer F.Cu) (tedit 5A6D6C95)
    (at 165.1 124.46)
    (fp_text reference P4 (at 0 7.62) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M (at 0 5.08) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 4.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad1)"))
  )
  (module custom_footprints:Magnet_4mmD (layer F.Cu) (tedit 5A6D6C85)
    (at 172.72 101.6)
    (fp_text reference P5 (at 0 -6) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M (at 0 -4) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 4.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P5-Pad1)"))
  )
  (module custom_footprints:Magnet_4mmD (layer F.Cu) (tedit 5A6D6C8B)
    (at 180.34 109.22)
    (fp_text reference P6 (at 8.89 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M (at 6.35 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 4.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P6-Pad1)"))
  )
  (module custom_footprints:Magnet_4mmD (layer F.Cu) (tedit 5A6D6C8E)
    (at 180.34 116.84)
    (fp_text reference P7 (at 8.89 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M (at 6.35 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 4.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P7-Pad1)"))
  )
  (module custom_footprints:Magnet_4mmD (layer F.Cu) (tedit 5A6D6C91)
    (at 172.72 124.46)
    (fp_text reference P8 (at 0 7.62) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M (at 0 5.08) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 4.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(P8-Pad1)"))
  )
  (module Housings_DIP:DIP-8_W7.62mm (layer F.Cu) (tedit 5A6C1CBD)
    (at 165.1 109.22)
    (descr "8-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils)")
    (tags "dil dip 2.54 300")
    (fp_text reference U1 (at 3.81 11.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIP8 (at 3.81 -3.81) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P3-Pad1)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(P8-Pad1)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P7-Pad1)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P6-Pad1)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P5-Pad1)"))
    (model Housings_DIP.3dshapes/DIP-8_W7.62mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_circle (center 168.91 113.03) (end 168.91 100.33) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
