<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="17.76" y1="1.27" x2="17.76" y2="6.9725" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.76" y1="6.9725" x2="16.49" y2="8.2425" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.49" y1="8.2425" x2="1.27" y2="8.2425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="8.2425" x2="0" y2="6.9725" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="6.9725" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="16.49" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.49" y1="0" x2="17.76" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MAX6765</text>
<text>Enable</text>
<text>!Reset</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>!RST</text>
</plain>
<libraries>
<library name="0-Lantzer">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TDFN6">
</package>
<package name="R0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1RC">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="0-Lantzer" package="C0603" value="0.1uF 100V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="0-Lantzer" package="C0603" value="10uF 16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="0-Lantzer" package="TDFN6" value="MAX6765TTSD2+"/>
<element name="R1" library="0-Lantzer" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="0-Lantzer" package="C0603" value="1uF 16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="0-Lantzer" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-lstb" package="MA04-1RC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
