<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="24.13" y="3.3575" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="3.3575" drill="3.2"/>
<hole x="36.235" y="1.93" drill="2"/>
<hole x="36.235" y="4.47" drill="2"/>
<hole x="36.235" y="7.01" drill="2"/>
<hole x="36.235" y="9.55" drill="2"/>
<hole x="36.235" y="12.09" drill="2"/>
<hole x="2.54" y="52.3875" drill="2.8"/>
<hole x="35.822" y="52.3875" drill="2.8"/>
<wire x1="2.54" y1="15.23" x2="0" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.23" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.235" x2="0" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="39.36" x2="2.54" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.11" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="39.36" x2="0" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="55.235" x2="39.04" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.11" y1="15.23" x2="36.5" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="39.36" x2="36.5" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.11" y1="15.23" x2="39.11" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.5" y1="39.36" x2="36.5" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="55.235" x2="0" y2="55.235" width="0" layer="20"/>
<hole x="28.66" y="52.7" drill="2.8"/>
<text>SIG</text>
<text>CPPM</text>
<text>BAT</text>
<text>GND</text>
<text>ANT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220L1">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="v-reg" package="TO220L1" value="LD117V33">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value="JR Module">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BIND" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value=""/>
<element name="JP2" library="con-lstb" package="MA03-2" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="0204/7" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="GRD">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
