<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="48.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.24" y1="0" x2="48.24" y2="47.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.24" y1="47.93" x2="0" y2="47.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.93" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="14" y="14" drill="3"/>
<hole x="34" y="14" drill="3"/>
<hole x="14" y="34" drill="3"/>
<hole x="34" y="34" drill="3"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5-2,5">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BU-SMA-G">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
distributor RS 193-9117</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X10" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X11" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X12" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X6" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X7" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X8" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X9" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X12" pad="1"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X11" pad="1"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X10" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X9" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X8" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X7" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X6" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X12" pad="2"/>
<contactref element="X12" pad="3"/>
<contactref element="X12" pad="4"/>
<contactref element="X12" pad="5"/>
<contactref element="X11" pad="2"/>
<contactref element="X11" pad="3"/>
<contactref element="X11" pad="4"/>
<contactref element="X11" pad="5"/>
<contactref element="X10" pad="2"/>
<contactref element="X10" pad="3"/>
<contactref element="X10" pad="4"/>
<contactref element="X10" pad="5"/>
<contactref element="X9" pad="2"/>
<contactref element="X9" pad="3"/>
<contactref element="X9" pad="4"/>
<contactref element="X9" pad="5"/>
<contactref element="X8" pad="2"/>
<contactref element="X8" pad="3"/>
<contactref element="X8" pad="4"/>
<contactref element="X8" pad="5"/>
<contactref element="X7" pad="2"/>
<contactref element="X7" pad="3"/>
<contactref element="X7" pad="4"/>
<contactref element="X7" pad="5"/>
<contactref element="X6" pad="2"/>
<contactref element="X6" pad="3"/>
<contactref element="X6" pad="4"/>
<contactref element="X6" pad="5"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
<contactref element="X5" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
