<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="3.81" x2="19.05" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="15.24" x2="3.81" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.43" x2="0" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.43" x2="3.81" y2="15.24" width="0" layer="20" curve="-97.62815"/>
<wire x1="15.24" y1="15.24" x2="19.05" y2="11.43" width="0" layer="20" curve="-97.62815"/>
<wire x1="0" y1="3.81" x2="3.81" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="19.05" y2="3.81" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>HS420561K-32</text>
<text>BREAKOUT</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>C</text>
<text>D</text>
<text>E</text>
<text>F</text>
<text>G</text>
<text>DP</text>
<text>J.M.Saltzman</text>
<text>2017.08.22</text>
<text>COM</text>
</plain>
<libraries>
<library name="quad_7seg_HT16K33.002">
<description>Generated from &lt;b&gt;quad_7seg_HT16K33.002.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="SEGMENT-HS520561K-32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="quad_7seg_HT16K33.002" package="SEGMENT-HS520561K-32" value="DISP_7SEG_4DIGIT_HS420561K-32_B"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="COM0">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="COM1">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="COM2">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="COM3">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="ROW1">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="ROW3">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="ROW4">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="ROW5">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="ROW6">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="ROW7">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="ROW2">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="ROW0">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
