<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="31.19" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.19" y1="1.27" x2="31.19" y2="24.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.19" y1="24.77" x2="0" y2="24.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.77" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>VOULTAR.COM</text>
<text>XBOX DUMPER </text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>DX: SOD323</text>
<text>RX: 0805 3K9</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SOD-323F">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCL" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SDA" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09HP" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="SOD-323F" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="adafruit" package="SOD-323F" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SCL">
<contactref element="SCL" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="G2"/>
<contactref element="X1" pad="G1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="SDA" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="6AND7">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
