<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.84125" y1="13.158125" x2="6.618125" y2="13.158125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.459375" y1="0.84125" x2="7.459375" y2="12.316875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.84125" y1="0" x2="6.618125" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.84125" y1="13.158125" x2="0" y2="12.316875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7.459375" y1="12.316875" x2="6.618125" y2="13.158125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.618125" y1="0" x2="7.459375" y2="0.84125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="0.84125" x2="0.84125" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>bot</text>
<text>top</text>
<wire x1="0" y1="0.84125" x2="0" y2="12.316875" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-jst2">
<description>&lt;b&gt;J.S.T. Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
J.S.T Mfg Co.,Ltd.&lt;p&gt;
http://www.jst-mfg.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SM04B-SRSS-TB">
<description>&lt;b&gt;Shrouded Header, side entry type&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="NTX" library="con-jst2" package="SM04B-SRSS-TB" value="NTX"/>
<element name="NTX1" library="con-jst2" package="SM04B-SRSS-TB" value="NTX"/>
<element name="NTX2" library="con-jst2" package="SM04B-SRSS-TB" value="NTX"/>
<element name="NTX3" library="con-jst2" package="SM04B-SRSS-TB" value="NTX"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="NTX" pad="4"/>
<contactref element="NTX1" pad="4"/>
<contactref element="NTX2" pad="4"/>
<contactref element="NTX3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND1">
</signal>
<signal name="GND2">
</signal>
<signal name="GND3">
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="NTX" pad="1"/>
<contactref element="NTX1" pad="1"/>
<contactref element="NTX2" pad="1"/>
<contactref element="NTX3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="NTX" pad="3"/>
<contactref element="NTX1" pad="3"/>
<contactref element="NTX2" pad="3"/>
<contactref element="NTX3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="NTX" pad="2"/>
<contactref element="NTX1" pad="2"/>
<contactref element="NTX2" pad="2"/>
<contactref element="NTX3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
