<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="83.95" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="56.73" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.73" y1="0" x2="58" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="58" y1="1.27" x2="58" y2="83.95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58" y1="83.95" x2="0" y2="83.95" width="0" layer="20"/>
<hole x="29" y="43.1" drill="4.8"/>
<text>27C512</text>
<text>e5frog edition 1.3.4</text>
<text>F</text>
<text>R</text>
<text>TFCIII+</text>
<text>TFCIII+</text>
<text>R</text>
<text>F</text>
<text>e5frog edition 1.3.4</text>
<hole x="29" y="45.65" drill="3.3"/>
<text>TFCIII+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MEMORY">
<packages>
<package name="DIL32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="74XX">
<packages>
<package name="DIL20">
</package>
<package name="DIL16">
</package>
<package name="DIL14">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DIODE">
<packages>
<package name="DO07">
</package>
</packages>
</library>
<library name="POLCAP">
<packages>
<package name="E1,6-4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LED">
<packages>
<package name="LED3E">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="000_e5frog">
<packages>
<package name="EDGE44_254">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="MEMORY" package="DIL32" value="27C020">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74XX" package="DIL20" value="74*273">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="74XX" package="DIL16" value="74*163">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="74XX" package="DIL16" value="74*133">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="74XX" package="DIL14" value="74*04">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="DIODE" package="DO07" value="BAT48">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="DIODE" package="DO07" value="BAT48">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="DIODE" package="DO07" value="BAT48">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="DIODE" package="DO07" value="BAT48">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="DIODE" package="DO07" value="BAT48">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC5" library="74XX" package="DIL14" value="74*09">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="POLCAP" package="E1,6-4" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="LED" package="LED3E" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2" value="020/512">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-024X044" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1K2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="18k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="POLCAP" package="E1,6-4" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="000_e5frog" package="EDGE44_254" value="C64_EXPANSION"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FREEZE" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="D6" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="Z"/>
<contactref element="U$2" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$22"/>
<contactref element="FREEZE" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FREEZE">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="FREEZE" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!NMI">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="D"/>
</signal>
<signal name="!GAME">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="BA">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="O2">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!EXROM">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="CA13">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="U$2" pad="J"/>
</signal>
<signal name="CA12">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="CA11">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="U$2" pad="L"/>
</signal>
<signal name="CA10">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="U$2" pad="M"/>
</signal>
<signal name="CA9">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="U$2" pad="N"/>
</signal>
<signal name="CA8">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="U$2" pad="P"/>
</signal>
<signal name="CA7">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="R"/>
</signal>
<signal name="CA6">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="S"/>
</signal>
<signal name="CA5">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="T"/>
</signal>
<signal name="CA4">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="U"/>
</signal>
<signal name="CA3">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="V"/>
</signal>
<signal name="CA2">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="W"/>
</signal>
<signal name="CA1">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="X"/>
</signal>
<signal name="CA0">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="Y"/>
</signal>
<signal name="CD7">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="U$2" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="CD6">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="U$2" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="CD5">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="U$2" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="CD4">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="U$2" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="CD3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="U$2" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="CD2">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="CD1">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="CD0">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="!ROMH">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="IO1">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="!ROML">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="IO2">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="CR/!W">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
