(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.12)-1")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 10)
    (tracks 34)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 29)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(A1-Pad16)")
  (net 2 "Net-(A1-Pad15)")
  (net 3 "Net-(A1-Pad14)")
  (net 4 "Net-(A1-Pad13)")
  (net 5 "Net-(A1-Pad28)")
  (net 6 "Net-(A1-Pad12)")
  (net 7 "Net-(A1-Pad11)")
  (net 8 "Net-(A1-Pad26)")
  (net 9 "Net-(A1-Pad10)")
  (net 10 "Net-(A1-Pad25)")
  (net 11 "Net-(A1-Pad9)")
  (net 12 "Net-(A1-Pad24)")
  (net 13 "Net-(A1-Pad8)")
  (net 14 "Net-(A1-Pad23)")
  (net 15 "Net-(A1-Pad7)")
  (net 16 "Net-(A1-Pad22)")
  (net 17 "Net-(A1-Pad6)")
  (net 18 "Net-(A1-Pad21)")
  (net 19 "Net-(A1-Pad5)")
  (net 20 "Net-(A1-Pad20)")
  (net 21 "Net-(A1-Pad19)")
  (net 22 "Net-(A1-Pad18)")
  (net 23 "Net-(A1-Pad2)")
  (net 24 "Net-(A1-Pad17)")
  (net 25 "Net-(A1-Pad1)")
  (net 26 GND)
  (net 27 +5V)
  (net 28 +12V)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +12V)
    (add_net +5V)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(A1-Pad1)")
    (add_net "Net-(A1-Pad10)")
    (add_net "Net-(A1-Pad11)")
    (add_net "Net-(A1-Pad12)")
    (add_net "Net-(A1-Pad13)")
    (add_net "Net-(A1-Pad14)")
    (add_net "Net-(A1-Pad15)")
    (add_net "Net-(A1-Pad16)")
    (add_net "Net-(A1-Pad17)")
    (add_net "Net-(A1-Pad18)")
    (add_net "Net-(A1-Pad19)")
    (add_net "Net-(A1-Pad2)")
    (add_net "Net-(A1-Pad20)")
    (add_net "Net-(A1-Pad21)")
    (add_net "Net-(A1-Pad22)")
    (add_net "Net-(A1-Pad23)")
    (add_net "Net-(A1-Pad24)")
    (add_net "Net-(A1-Pad25)")
    (add_net "Net-(A1-Pad26)")
    (add_net "Net-(A1-Pad28)")
    (add_net "Net-(A1-Pad5)")
    (add_net "Net-(A1-Pad6)")
    (add_net "Net-(A1-Pad7)")
    (add_net "Net-(A1-Pad8)")
    (add_net "Net-(A1-Pad9)")
  )
  (module digikey-footprints:RJ45_8-[E5J88-00LJG2-L] (layer F.Cu) (tedit 61C21308)
    (at 180.34 68.58 90)
    (tags RJ45)
    (fp_text reference J1 (at 3.81 7.62 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value RJ45 (at 3.32 -6.25 270) (layer F.Fab))
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.14 1.78 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(A1-Pad28)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 6.12 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 GND))
    (pad 6 thru_hole circle (at 5.1 1.78 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(A1-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 4.08 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 +12V))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.06 1.78 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 +12V))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.04 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(A1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.02 1.78 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(A1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(A1-Pad2)"))
    (pad Hole np_thru_hole circle (at -2.8 -2.54 90) (size 3.65 3.65) (drill 3.25) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
    (pad Hole np_thru_hole circle (at 9.9 -2.54 90) (size 3.65 3.65) (drill 3.25) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connectors.3dshapes/RJ45_8.wrl
      (offset (xyz 4.571999931335449 -6.349999904632568 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_Universal:Resistor_SMD+THTuniversal_1206_RM10_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 224.79 64.83096 90)
    (descr "Resistor, SMD+THT, universal, 1206, RM10, HandSoldering,")
    (tags "Resistor, SMD+THT, universal, 1206, RM10, Hand soldering,")
    (fp_text reference R1 (at 0.09906 -2.4003 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0.06096 2.54 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2.60096 0 90) (size 2.99974 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(A1-Pad14)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.60096 0 90) (size 2.99974 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 +5V))
    (pad 1 thru_hole rect (at -5.00126 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(A1-Pad14)"))
    (pad 2 thru_hole rect (at 5.00126 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 +5V))
  )
  (module Modules:Arduino_Nano (layer F.Cu) (tedit 58ACAF70)
    (at 191.77 72.39 90)
    (descr "Arduino Nano, http://www.mouser.com/pdfdocs/Gravitech_Arduino_Nano3_0.pdf")
    (tags "Arduino Nano")
    (fp_text reference A1 (at 7.62 -5.08 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Arduino_Nano_v3.x (at 8.89 19.05) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 6.35 19.05) (layer F.Fab))
    (pad 16 thru_hole oval (at 15.24 35.56 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(A1-Pad16)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 35.56 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(A1-Pad15)"))
    (pad 30 thru_hole oval (at 15.24 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 +12V))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(A1-Pad14)"))
    (pad 29 thru_hole oval (at 15.24 2.54 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 GND))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(A1-Pad13)"))
    (pad 28 thru_hole oval (at 15.24 5.08 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(A1-Pad28)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(A1-Pad12)"))
    (pad 27 thru_hole oval (at 15.24 7.62 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 +5V))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(A1-Pad11)"))
    (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 10.16 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(A1-Pad26)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(A1-Pad10)"))
    (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 12.7 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(A1-Pad25)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(A1-Pad9)"))
    (pad 24 thru_hole oval (at 15.24 15.24 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(A1-Pad24)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(A1-Pad8)"))
    (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 17.78 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(A1-Pad23)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(A1-Pad7)"))
    (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 20.32 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(A1-Pad22)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(A1-Pad6)"))
    (pad 21 thru_hole oval (at 15.24 22.86 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(A1-Pad21)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(A1-Pad5)"))
    (pad 20 thru_hole oval (at 15.24 25.4 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(A1-Pad20)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 GND))
    (pad 19 thru_hole oval (at 15.24 27.94 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(A1-Pad19)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(A1-Pad28)"))
    (pad 18 thru_hole oval (at 15.24 30.48 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(A1-Pad18)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(A1-Pad2)"))
    (pad 17 thru_hole oval (at 15.24 33.02 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(A1-Pad17)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(A1-Pad1)"))
  )
  (gr_text "FOR USE WITH OCTOBANGER\nRELAY 1-8 : D2-D9\nTRIGGER : D11" (at 205.74 63.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text "OCTOBANGER ARDUINO RJ45 ADAPTER\nBY: JAMES MANLEY\nORG: SCARE FOR A CURE\nV:0.0.0.3   2021/12/21" (at 207.01 63.5) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 233.68 73.914) (end 233.68 55.626) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 172.72 73.914) (end 233.68 73.914) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 172.72 55.626) (end 172.72 73.914) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 233.68 55.626) (end 172.72 55.626) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (zone (net 26) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 242.57 83.82) (xy 160.02 83.82) (xy 160.02 45.72) (xy 242.57 45.72)
      )
    )
  )
  (zone (net 26) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 242.57 83.82) (xy 160.02 83.82) (xy 160.02 45.72) (xy 242.57 45.72)
      )
    )
  )
)
