<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.6" y1="1.04125" x2="38.83" y2="1.04125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.83" y1="1.04125" x2="38.83" y2="42.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.83" y1="42.08" x2="38.8" y2="42.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.8" y1="42.2" x2="7.4" y2="42.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.4" y1="42.2" x2="7.4" y2="32.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.4" y1="32.8" x2="15.439103125" y2="32.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.439103125" y1="32.8" x2="19" y2="29.239103125" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19" y1="29.239103125" x2="19" y2="14.04965625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19" y1="14.04965625" x2="15.35034375" y2="10.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="15.35034375" y1="10.4" x2="7.6" y2="10.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.6" y1="10.4" x2="7.6" y2="1.04125" width="0" layer="20"/>
<hole x="29.8" y="5.6" drill="3.2"/>
<hole x="29.8" y="21.6" drill="3.2"/>
<hole x="29.8" y="37.6" drill="3.2"/>
<text>3</text>
<text>1</text>
<hole x="15.8" y="37.6" drill="3.2"/>
<hole x="15.8" y="5.6" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SJR_thonkiconn">
<packages>
<package name="THONKICONN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB2015_vactrol">
<packages>
<package name="_LDR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB12_diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB2015_resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB2015_capacitors-film">
<packages>
<package name="050X030_025_2">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB2015_potentiometers">
<packages>
<package name="9MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LPG_IN" library="SJR_thonkiconn" package="THONKICONN" value="THONKICONN"/>
<element name="OUT_LPG" library="SJR_thonkiconn" package="THONKICONN" value="THONKICONN"/>
<element name="CV" library="SJR_thonkiconn" package="THONKICONN" value="THONKICONN"/>
<element name="VACT_1" library="MB2015_vactrol" package="_LDR" value="VTL5C10"/>
<element name="D1" library="MB12_diodes" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="R1" library="MB2015_resistors" package="R0207/3" value="n/c*"/>
<element name="R2" library="MB2015_resistors" package="R0207/3" value="33K"/>
<element name="R3" library="MB2015_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="C1" library="MB2015_capacitors-film" package="050X030_025_2" value="100n"/>
<element name="TONE" library="MB2015_potentiometers" package="9MM" value=""/>
<element name="TONE_IN" library="SJR_thonkiconn" package="THONKICONN" value="THONKICONN"/>
<element name="TONE_OUT" library="SJR_thonkiconn" package="THONKICONN" value="THONKICONN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="LPG_IN" pad="P$1"/>
<contactref element="CV" pad="P$1"/>
<contactref element="OUT_LPG" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="TONE_IN" pad="P$1"/>
<contactref element="TONE_OUT" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LPG_IN" pad="P$3"/>
<contactref element="VACT_1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="VACT_1" pad="1"/>
<contactref element="OUT_LPG" pad="P$3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="TONE_IN" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CV" pad="P$3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="VACT_1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="VACT_1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="TONE" pad="P$2"/>
<contactref element="TONE" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="TONE" pad="P$1"/>
<contactref element="TONE_IN" pad="P$3"/>
<contactref element="TONE_OUT" pad="P$3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
