<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.2794" x2="17.76" y2="0.2794" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.76" y1="0.2794" x2="17.76" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.76" y1="22.53" x2="0" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.53" x2="0" y2="0.2794" width="0" layer="20"/>
<text>Designed In Thailand
By TinLethax</text>
<text>FlexWatchProto2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="AFC24-S30FIC-00">
<description>&lt;FFC,FPC Contact,Bottom 30 0.020"0.50mm P=0.5mm FFC, FPC Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AFC24S30FIC00">
<description>&lt;b&gt;AFC24-S30FIC-00-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="STM8L151F3">
<packages>
<package name="UFQFPN-20">
<description>UFQFPN20 Package 3x3mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capsmd">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD-123_MINI-SMA">
<description>&lt;b&gt;Molded plasitc,JEDEC SOD-123/Mini SMA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Comchip CGRM4001-G.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="AFC24-S30FIC-00" package="AFC24S30FIC00" value="AFC24-S30FIC-00">
<attribute name="DESCRIPTION" value="FFC,FPC Contact,Bottom 30 0.020&quot;0.50mm P=0.5mm FFC, FPC Connectors"/>
<attribute name="HEIGHT" value="3.1mm"/>
<attribute name="LCSC_PART_NUMBER" value="C262294"/>
<attribute name="LCSC_PRICE-STOCK" value="https://lcsc.com/product-detail/FFC-FPC-Connectors_JUSHUO-AFC24-S30FIC-00_C262294.html"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="JUSHUO"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AFC24-S30FIC-00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="STM8L151F3" package="UFQFPN-20" value="STM8L151F3"/>
<element name="C1" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD-123_MINI-SMA" value="MBR0530">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="capsmd" package="C0805" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="capsmd" package="C0805" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="capsmd" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="capsmd" package="C0805" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="63"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NRST" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWIM" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GROUND" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="30"/>
<contactref element="U$1" pad="VDD"/>
<contactref element="J1" pad="28"/>
<contactref element="VCC" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="VSS"/>
<contactref element="J1" pad="21"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="GROUND" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="27"/>
<contactref element="U$1" pad="PD0"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="26"/>
<contactref element="U$1" pad="PB0"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="25"/>
<contactref element="U$1" pad="PB1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="PB2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="PB3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="PB4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J1" pad="20"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J1" pad="19"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J1" pad="18"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J1" pad="17"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$1" pad="NRST/PA1"/>
<contactref element="NRST" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$1" pad="PA0"/>
<contactref element="SWIM" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
