<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>PSA4-5043+ RF LNA V2.00
Pre LNA Band Pass Filter
T@G67          Mar 2017</text>
<text>ANT</text>
<text>REC</text>
<wire x1="3" y1="0" x2="30.75" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="34" y1="3" x2="34" y2="30.75" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="34" x2="3.25" y2="34" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31" x2="0" y2="3.25" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.25" x2="3" y2="0" width="0.1" layer="20" curve="94.763642"/>
<wire x1="30.75" y1="0" x2="34" y2="3" width="0.1" layer="20" curve="94.763642"/>
<wire x1="3.25" y1="34" x2="0" y2="31" width="0.1" layer="20" curve="94.763642"/>
<wire x1="34" y1="30.75" x2="31" y2="34" width="0.1" layer="20" curve="94.763642"/>
<text>USE LED</text>
<text>PWR PASSTHRU</text>
<text>10uH</text>
<text>PSA4-5043+</text>
<text>1n</text>
<text>100n</text>
<text>BAV99</text>
<text>100n</text>
<text>1n</text>
<text>100p</text>
<text>82nH</text>
<text>100p</text>
<text>100p</text>
<text>82nH</text>
<text>LED</text>
<text>10K POT</text>
<text>AMS1117-5.0</text>
</plain>
<libraries>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="RFOUT">
</signal>
<signal name="RFS">
</signal>
<signal name="RFM">
</signal>
<signal name="RFIN">
</signal>
<signal name="PWR2">
</signal>
<signal name="PWR5V1">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="PWRLED1">
</signal>
<signal name="PWRPT">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="PWR5V1A">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
