(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.4-stable)
  (general
    (links 30)
    (no_connects 0)
    (area 165.659999 94.715476 193.750001 125.248333)
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 34)
    (zones 0)
    (modules 17)
    (nets 26)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.6)
    (trace_clearance 0.3)
    (zone_clearance 0.4)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.4)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 1)
    (via_drill 0.6)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 143.51 122.555)
    (visible_elements FFFCFF1F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x01000_00000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 3)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 +12V)
  (net 3 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 4 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 5 "Net-(P2-Pad4)")
  (net 6 "Net-(P3-Pad2)")
  (net 7 "Net-(U2-Pad1)")
  (net 8 "Net-(U2-Pad2)")
  (net 9 "Net-(U2-Pad3)")
  (net 10 +3V3)
  (net 11 "Net-(U2-Pad9)")
  (net 12 "Net-(U2-Pad11)")
  (net 13 "Net-(U2-Pad12)")
  (net 14 "Net-(U2-Pad13)")
  (net 15 "Net-(U2-Pad14)")
  (net 16 "Net-(U2-Pad15)")
  (net 17 "Net-(U2-Pad16)")
  (net 18 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 19 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 20 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 21 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 22 "Net-(D3-Pad2)")
  (net 23 "Net-(D3-Pad1)")
  (net 24 "Net-(D4-Pad2)")
  (net 25 "Net-(D4-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.3)
    (trace_width 0.6)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.6)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(D3-Pad1)")
    (add_net "Net-(D3-Pad2)")
    (add_net "Net-(D4-Pad1)")
    (add_net "Net-(D4-Pad2)")
    (add_net "Net-(U2-Pad1)")
    (add_net "Net-(U2-Pad11)")
    (add_net "Net-(U2-Pad12)")
    (add_net "Net-(U2-Pad13)")
    (add_net "Net-(U2-Pad14)")
    (add_net "Net-(U2-Pad15)")
    (add_net "Net-(U2-Pad16)")
    (add_net "Net-(U2-Pad2)")
    (add_net "Net-(U2-Pad3)")
    (add_net "Net-(U2-Pad9)")
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.4)
    (trace_width 1)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.6)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +12V)
    (add_net +3V3)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad4)")
    (add_net "Net-(P3-Pad2)")
  )
  (module D1mini:D1Mini (layer B.Cu) (tedit 586F6C84)
    (at 178.435 109.855)
    (descr 16)
    (fp_text reference U2 (at 0 -0.5) (layer B.SilkS))
    (fp_text value D1mini (at 0 0.5) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at -10.16 10.16) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(U2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at -10.16 7.62) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(U2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at -10.16 5.08) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(U2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at -10.16 2.54) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -10.16 0) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at -10.16 -2.54) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at -10.16 -5.08) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(D4-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at -10.16 -7.62) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 +3V3))
    (pad 9 thru_hole oval (at 12.7 -7.62) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(U2-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 12.7 -5.08) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 12.7 -2.54) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(U2-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(U2-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 12.7 2.54) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(U2-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 12.7 5.08) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(U2-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 12.7 7.62) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(U2-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at 12.7 10.16) (size 2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(U2-Pad16)"))
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 54EA090C)
    (at 178.435 120.015 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at 0 -5.1 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X02 (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 +12V))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 180.975 102.235)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at 0 -5.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X04 (at 0 -3.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 +12V))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P2-Pad4)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04.wrl
      (at (xyz 0 -0.15 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 54EA090C)
    (at 180.975 113.665)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P3 (at 0 -5.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X02 (at 0 -3.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 +12V))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P3-Pad2)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 553634F8)
    (at 175.895 102.87 90)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 2.25 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TSM3404 (at 0 -2.3 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 -1.00076 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 "Net-(D4-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 -1.00076 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0 0.99822 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 553634F8)
    (at 175.895 107.315 90)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at 0 2.25 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TSM3404 (at 0 -2.3 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 -1.00076 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 -1.00076 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0 0.99822 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(P2-Pad3)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 553634F8)
    (at 175.895 111.76 90)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q3 (at 0 2.25 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TSM3404 (at 0 -2.3 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 -1.00076 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 -1.00076 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0 0.99822 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 "Net-(P2-Pad4)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 553634F8)
    (at 175.895 116.205 90)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q4 (at 0 2.25 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TSM3404 (at 0 -2.3 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 -1.00076 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 -1.00076 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0 0.99822 90) (size 0.8001 0.8001) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 "Net-(P3-Pad2)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 180.975 98.425 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference U1 (at 0 -5.1 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 7805Kab (at 0 -3.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 +12V))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 +3V3))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0805 (layer F.Cu) (tedit 55BDE1C2)
    (at 172.085 112.395 180)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -1.75 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.75 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0805 (layer F.Cu) (tedit 55BDE1C2)
    (at 172.085 109.855 180)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 -1.75 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.75 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(D2-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0805 (layer F.Cu) (tedit 55BDE1C2)
    (at 172.085 107.315 180)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0 -1.75 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.75 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(D3-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0805 (layer F.Cu) (tedit 55BDE1C2)
    (at 172.085 104.775 180)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 0 -1.75 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.75 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(D4-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D4-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 54189DEE)
    (at 176.53 112.395)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -2.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 54189DEE)
    (at 176.53 109.855)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -2.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 54189DEE)
    (at 176.53 107.315)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 -2.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(D3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 54189DEE)
    (at 176.53 104.775)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 -2.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text 3V3 (at 170.815 99.06) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 173.99 120.015) (layer F.SilkS))
  (gr_text +12V (at 185.42 120.015) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 165.735 122.555) (end 193.675 122.555) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 165.735 100.33) (end 165.735 122.555) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 193.675 95.25) (end 170.815 95.25) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 170.815 95.25) (end 165.735 100.33) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 193.675 95.25) (end 193.675 122.555) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 2) (net_name +12V) (layer B.Cu) (hatch none 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.4))
    (min_thickness 0.5)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 180.34 95.25) (xy 184.785 95.25) (xy 184.785 122.555) (xy 180.34 122.555)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch none 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.4))
    (min_thickness 0.5)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer))
    (polygon
      (pts
        (xy 179.07 122.555) (xy 165.735 122.555) (xy 165.735 100.33) (xy 170.815 95.25) (xy 179.07 95.25)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.4))
    (min_thickness 0.5)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 193.675 95.25) (xy 170.815 95.25) (xy 165.735 100.33) (xy 165.735 122.555) (xy 193.675 122.555)
      )
    )
  )
)
