<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2" y1="0" x2="20" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22" y1="1.9" x2="22" y2="18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.9" y1="20" x2="19.9" y2="20" width="0" layer="20"/>
<hole x="16.4" y="2" drill="3.2"/>
<hole x="16.4" y="18" drill="3.2"/>
<wire x1="0" y1="18.1" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20" y1="0" x2="22" y2="1.9" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="22" y1="18" x2="19.9" y2="20" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.9" y1="20" x2="0" y2="18.1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>pc_fdc1004_brk</text>
<text>FDC1004 Breakout</text>
<text>SLD2</text>
<text>CIN4</text>
<text>CIN3</text>
<text>CIN2</text>
<text>CIN1</text>
<text>SLD1</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>+3V3</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>protocentral.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="circuitects">
<packages>
<package name="SC70-5">
<description>&lt;b&gt;5-Lead Thin Shrink Small Outline Transistor Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8519_8529.pdf</description>
</package>
<package name="VSSOP-10">
</package>
<package name="PROTY_WITH_TEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C69" library="rcl" package="C0805" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$27" library="circuitects" package="SC70-5" value="TPS71733">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C70" library="rcl" package="C0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C74" library="rcl" package="C0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="circuitects" package="VSSOP-10" value="FDC1004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="SparkFun" package="SOT23-3" value="BSS138"/>
<element name="R3" library="SparkFun" package="0603-RES" value="10K"/>
<element name="R4" library="SparkFun" package="0603-RES" value="10K"/>
<element name="Q2" library="SparkFun" package="SOT23-3" value="BSS138"/>
<element name="R6" library="SparkFun" package="0603-RES" value="10K"/>
<element name="R7" library="SparkFun" package="0603-RES" value="10K"/>
<element name="U$6" library="circuitects" package="PROTY_WITH_TEXT" value="PROTY_LOGO_WITH_TEXT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C69" pad="1"/>
<contactref element="U$27" pad="2"/>
<contactref element="C70" pad="1"/>
<contactref element="C74" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$27" pad="5"/>
<contactref element="C70" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="U$27" pad="4"/>
<contactref element="C69" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$27" pad="3"/>
<contactref element="U$27" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C74" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SHLD1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CIN1">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CIN2">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CIN3">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CIN4">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SHLD2">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FDC_SDA">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FDC_SCL">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
