<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.8" y1="43.18" x2="50.8" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="43.18" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.18" x2="50.8" y2="43.18" width="0.254" layer="20"/>
<text>STAR CONTROLLER V2
2020-05-27</text>
<text>GND 5V</text>
<text>5V  5V  D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  5V  5V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R2512W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="ARDUINONANO">
</package>
<package name="TO251V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AAA_Custom_Parts">
<packages>
<package name="SIMON_SIGNATURE_1IN">
</package>
<package name="COOKE_SIGNATURE_1IN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R7" library="adafruit" package="R2512W" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="R2512W" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R2512W" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R2512W" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R2512W" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R2512W" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R2512W" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R0" library="adafruit" package="R2512W" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="YO0201500000G"/>
<element name="U$9" library="adafruit" package="ARDUINONANO" value="ARDUINONANO"/>
<element name="Q7" library="adafruit" package="TO251V" value="AOI4286"/>
<element name="Q6" library="adafruit" package="TO251V" value="AOI4286"/>
<element name="Q5" library="adafruit" package="TO251V" value="AOI4286"/>
<element name="Q4" library="adafruit" package="TO251V" value="AOI4286"/>
<element name="Q3" library="adafruit" package="TO251V" value="AOI4286"/>
<element name="Q2" library="adafruit" package="TO251V" value="AOI4286"/>
<element name="Q1" library="adafruit" package="TO251V" value="AOI4286"/>
<element name="Q0" library="adafruit" package="TO251V" value="AOI4286"/>
<element name="J1" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="YO0201500000G"/>
<element name="J2" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="YO0201500000G"/>
<element name="J3" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="YO0201500000G"/>
<element name="J4" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="YO0201500000G"/>
<element name="J5" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="YO0201500000G"/>
<element name="J6" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="YO0201500000G"/>
<element name="U$2" library="AAA_Custom_Parts" package="SIMON_SIGNATURE_1IN" value="SIMON_COOKE_SIGNATURE_FIRST_1IN"/>
<element name="U$3" library="AAA_Custom_Parts" package="COOKE_SIGNATURE_1IN" value="SIMON_COOKE_SIGNATURE_LAST_1IN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$9">
<contactref element="R0" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="TX1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="RX0"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R0" pad="1"/>
<contactref element="Q0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$9" pad="GND0"/>
<contactref element="U$9" pad="GND1"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q0" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$9" pad="5V"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$9" pad="D7"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q0" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
