<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.651" y1="0" x2="22.479" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.479" y1="46.863" x2="-1.651" y2="46.863" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="45.974" x2="-2.54" y2="0.889" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.368" y1="45.974" x2="23.368" y2="0.889" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="45.974" x2="-1.651" y2="46.863" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-2.54" y1="45.974" x2="-1.651" y2="46.863" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="22.479" y1="46.863" x2="23.368" y2="45.974" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-1.651" y1="0" x2="-2.54" y2="0.889" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="23.368" y1="0.889" x2="22.479" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>WiFi Module
Programmer
v1.0</text>
<text>TXD</text>
<text>RXD</text>
<text>GND</text>
<text>3v3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Adafruit L3GD20H Breakout">
<description>Generated from &lt;b&gt;Adafruit L3GD20H Breakout.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="1X09_ROUND_70">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-Teensy-v44_PLUS_ESP-12E_4LAYER">
<description>Generated from &lt;b&gt;Arduino-Teensy-v44_PLUS_ESP-12E_4LAYER.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="DTSM-6">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="Adafruit L3GD20H Breakout" package="1X09_ROUND_70" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="Adafruit L3GD20H Breakout" package="1X09_ROUND_70" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUTPUT" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PROGRAM" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="Arduino-Teensy-v44_PLUS_ESP-12E_4LAYER" package="DTSM-6" value="DTSM-6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FLASH" library="Arduino-Teensy-v44_PLUS_ESP-12E_4LAYER" package="DTSM-6" value="DTSM-6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="OUTPUT" pad="2"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="2"/>
<contactref element="FLASH" pad="4"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="OUTPUT" pad="4"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="OUTPUT" pad="5"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="OUTPUT" pad="1"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FLASH">
<contactref element="OUTPUT" pad="3"/>
<contactref element="FLASH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="OUTPUT" pad="6"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
