<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.7366" y1="-0.0762" x2="47.4982" y2="-0.0508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.4982" y1="-0.0508" x2="47.5236" y2="25.4408" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.5236" y1="25.4408" x2="0.762" y2="25.4154" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.762" y1="25.4154" x2="0.7366" y2="-0.0762" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>!CE1</text>
<text>!WE</text>
<text>CE2</text>
<text>A19</text>
<text>A18</text>
<text>A17</text>
<text>A16</text>
<text>A15</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>GND</text>
<text>D5</text>
<text>D4</text>
<text>A5</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>A8</text>
<text>A9</text>
<text>!OE</text>
<text>A20</text>
<text>A10</text>
<text>A11</text>
<text>A12</text>
<text>A13</text>
<text>A14</text>
<text>D3</text>
<text>D2</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X18">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pixel">
<packages>
<package name="TSOPII-54">
<description>&lt;b&gt;54-pin TSOP II&lt;/b&gt; (51-85160)&lt;p&gt;
Source: CYPRESS cy7c1069av33_8.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="pinhead" package="1X18" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="36" library="pinhead" package="1X18" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SRAM" library="pixel" package="TSOPII-54" value="CY7C1069AV33Z">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="SRAM" pad="2"/>
<contactref element="SRAM" pad="14"/>
<contactref element="SRAM" pad="23"/>
<contactref element="SRAM" pad="29"/>
<contactref element="SRAM" pad="50"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="36" pad="1"/>
<contactref element="36" pad="18"/>
<contactref element="SRAM" pad="5"/>
<contactref element="SRAM" pad="26"/>
<contactref element="SRAM" pad="32"/>
<contactref element="SRAM" pad="41"/>
<contactref element="SRAM" pad="53"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="1" pad="2"/>
<contactref element="SRAM" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="1" pad="3"/>
<contactref element="SRAM" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="1" pad="4"/>
<contactref element="SRAM" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="1" pad="5"/>
<contactref element="SRAM" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="1" pad="6"/>
<contactref element="SRAM" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="1" pad="7"/>
<contactref element="SRAM" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="1" pad="8"/>
<contactref element="SRAM" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!CE1">
<contactref element="1" pad="9"/>
<contactref element="SRAM" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="1" pad="10"/>
<contactref element="SRAM" pad="15"/>
</signal>
<signal name="CE2">
<contactref element="1" pad="11"/>
<contactref element="SRAM" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A19">
<contactref element="1" pad="12"/>
<contactref element="SRAM" pad="17"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="1" pad="13"/>
<contactref element="SRAM" pad="18"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="1" pad="14"/>
<contactref element="SRAM" pad="19"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="1" pad="15"/>
<contactref element="SRAM" pad="20"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="1" pad="16"/>
<contactref element="SRAM" pad="21"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="1" pad="17"/>
<contactref element="SRAM" pad="22"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="1" pad="18"/>
<contactref element="SRAM" pad="24"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="36" pad="2"/>
<contactref element="SRAM" pad="51"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="36" pad="3"/>
<contactref element="SRAM" pad="49"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="36" pad="4"/>
<contactref element="SRAM" pad="48"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="36" pad="5"/>
<contactref element="SRAM" pad="47"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="36" pad="6"/>
<contactref element="SRAM" pad="46"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="36" pad="7"/>
<contactref element="SRAM" pad="45"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="36" pad="8"/>
<contactref element="SRAM" pad="44"/>
</signal>
<signal name="!OE">
<contactref element="36" pad="9"/>
<contactref element="SRAM" pad="42"/>
</signal>
<signal name="A20">
<contactref element="36" pad="10"/>
<contactref element="SRAM" pad="39"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="36" pad="11"/>
<contactref element="SRAM" pad="38"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="36" pad="12"/>
<contactref element="SRAM" pad="37"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="36" pad="13"/>
<contactref element="SRAM" pad="36"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="36" pad="14"/>
<contactref element="SRAM" pad="35"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="36" pad="15"/>
<contactref element="SRAM" pad="34"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="36" pad="16"/>
<contactref element="SRAM" pad="33"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="36" pad="17"/>
<contactref element="SRAM" pad="31"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
