<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-3.81" y1="24.13" x2="41.91" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="24.13" x2="41.91" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="80" x2="-3.81" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.81" y1="80" x2="-3.81" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<hole x="-1.27" y="77.47" drill="2"/>
<hole x="0" y="27.94" drill="2"/>
<hole x="38.1" y="27.94" drill="2"/>
<hole x="38.1" y="77.47" drill="2"/>
<text>CSA
MNB
REV: 1</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>HBFC/D
EXT</text>
<text>RXD</text>
<text>TXD</text>
<text>GND</text>
<text>RESET</text>
<text>GPIO2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MyLibrary">
<packages>
<package name="MYESP12S">
</package>
<package name="GS007S_5">
</package>
<package name="TLHR640">
</package>
<package name="R10K">
</package>
<package name="URBEST11863">
</package>
<package name="HIH8121">
</package>
<package name="UMA1V2R2MCD2TP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ESP12S" library="MyLibrary" package="MYESP12S" value=""/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X06" value=""/>
<element name="JP2" library="MyLibrary" package="GS007S_5" value="GS007S_5"/>
<element name="LED" library="MyLibrary" package="TLHR640" value="TLHR640"/>
<element name="R1" library="MyLibrary" package="R10K" value="10k"/>
<element name="R2" library="MyLibrary" package="R10K" value="10k"/>
<element name="R3" library="MyLibrary" package="R10K" value="10k"/>
<element name="R4" library="MyLibrary" package="R10K" value="10k"/>
<element name="R5" library="MyLibrary" package="R10K" value="1k"/>
<element name="SWITCH1" library="MyLibrary" package="URBEST11863" value=""/>
<element name="SWITCH2" library="MyLibrary" package="URBEST11863" value=""/>
<element name="HIH8121" library="MyLibrary" package="HIH8121" value=""/>
<element name="C1" library="MyLibrary" package="UMA1V2R2MCD2TP" value="2.2uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="RESET">
<contactref element="ESP12S" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC">
<contactref element="ESP12S" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ENABLE">
<contactref element="ESP12S" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO16">
<contactref element="ESP12S" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO14">
<contactref element="ESP12S" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO12">
<contactref element="ESP12S" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO13">
<contactref element="ESP12S" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="ESP12S" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="ESP12S" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="ESP12S" pad="14"/>
<contactref element="HIH8121" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="ESP12S" pad="13"/>
<contactref element="HIH8121" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="ESP12S" pad="12"/>
<contactref element="SWITCH2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="ESP12S" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO15">
<contactref element="ESP12S" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ESP12S" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH1" pad="3"/>
<contactref element="SWITCH2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="HIH8121" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="ESP12S" pad="8"/>
<contactref element="HIH8121" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SWITCH1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SWITCH2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
