<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.5" y1="49" x2="62" y2="49" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="62" y1="49" x2="62" y2="13.5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="62" y1="13.5" x2="20.5" y2="13.5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="20.5" y1="13.5" x2="20.5" y2="49" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BU-SMA-G">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
distributor RS 193-9117</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TP1" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X3" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X4" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X5" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X6" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X6" pad="1"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X6" pad="2"/>
<contactref element="X6" pad="3"/>
<contactref element="X6" pad="4"/>
<contactref element="X6" pad="5"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
<contactref element="X5" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
