<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.27" y1="0" x2="61.9" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="61.9" y1="0" x2="61.9" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="61.9" y1="39.36" x2="-1.27" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="39.36" x2="-1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X14">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X09">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="radio-exp3">
<packages>
<package name="JST-XH_5">
<description>Power Distribution Connector
Specialty JST-XH 5-pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DSPIC33EP256" library="ic-package" package="DIL28-3" value=""/>
<element name="PROTO1" library="pinhead" package="1X14" value=""/>
<element name="PROTO2" library="pinhead" package="1X14" value=""/>
<element name="PICKIT" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="10k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="C1" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="1u">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="C3" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="10u">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="C4" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="10u">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="SPIRIT" library="pinhead" package="1X09" value=""/>
<element name="J1" library="radio-exp3" package="JST-XH_5" value="PDB-CONNECTOR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="10u">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="PICKIT" pad="2"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="13"/>
<contactref element="PROTO1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="28"/>
<contactref element="PROTO2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3V3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NMCLR">
<contactref element="PROTO1" pad="1"/>
<contactref element="PICKIT" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="0">
<contactref element="PROTO1" pad="8"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="8"/>
<contactref element="PICKIT" pad="3"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="19"/>
<contactref element="PROTO2" pad="10"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="GND-5V"/>
<contactref element="J1" pad="GND-3V3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="27"/>
<contactref element="PROTO2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PGC">
<contactref element="PROTO1" pad="5"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="5"/>
<contactref element="PICKIT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="10"/>
<contactref element="PROTO1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="11"/>
<contactref element="PROTO1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="12"/>
<contactref element="PROTO1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="14"/>
<contactref element="PROTO1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="26"/>
<contactref element="PROTO2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="25"/>
<contactref element="PROTO2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="24"/>
<contactref element="PROTO2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="3V32">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="20"/>
<contactref element="PROTO2" pad="9"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="23"/>
<contactref element="PROTO2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="22"/>
<contactref element="PROTO2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="21"/>
<contactref element="PROTO2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="15"/>
<contactref element="PROTO2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="16"/>
<contactref element="PROTO2" pad="13"/>
<contactref element="SPIRIT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="18"/>
<contactref element="PROTO2" pad="11"/>
<contactref element="SPIRIT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="17"/>
<contactref element="PROTO2" pad="12"/>
<contactref element="SPIRIT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="SPIRIT" pad="4"/>
<contactref element="PROTO1" pad="4"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="4"/>
<contactref element="PICKIT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO_0">
<contactref element="SPIRIT" pad="5"/>
<contactref element="PROTO1" pad="2"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO_1">
<contactref element="SPIRIT" pad="6"/>
<contactref element="PROTO1" pad="3"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO_2">
<contactref element="SPIRIT" pad="7"/>
<contactref element="PROTO1" pad="6"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO_3">
<contactref element="SPIRIT" pad="8"/>
<contactref element="PROTO1" pad="7"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SDN">
<contactref element="SPIRIT" pad="9"/>
<contactref element="DSPIC33EP256" pad="9"/>
<contactref element="PROTO1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="J1" pad="5V"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
