<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="31.42" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.42" y1="0" x2="31.42" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.42" y1="30.48" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Q3</text>
<text>MuonRay 2015</text>
<text>Tiny Beam-Bot V2.0</text>
<text>ATtiny</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="alex">
<packages>
<package name="LDR-906014">
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL08" value="TINY15LP"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/2V" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/2V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/2V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/2V" value="470">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/2V" value="470">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO92" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="TO92" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="alex" package="LDR-906014" value="LDR-906014"/>
<element name="U$2" library="alex" package="LDR-906014" value="LDR-906014"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="U$3" library="alex" package="TO92" value="MCP1700"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/2V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV1" library="alex" package="MA03-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="SV1" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="SV1" pad="MISO"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="SV1" pad="SCK"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="SV1" pad="RST"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="SV1" pad="MOSI"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
