<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="74.91" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.91" y1="0" x2="74.91" y2="42.215" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.91" y1="42.215" x2="0" y2="42.215" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="42.215" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Apple DOS Compatibility 
Card Breakout</text>
</plain>
<libraries>
<library name="doscompat">
<packages>
<package name="HDF26H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F15HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M15HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DOS_CARD" library="doscompat" package="HDF26H" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JOYSTICK" library="doscompat" package="F15HP" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MONITOR" library="doscompat" package="F15HP" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MAC" library="doscompat" package="M15HP" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="doscompat" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="doscompat" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="JS_X_1">
<contactref element="DOS_CARD" pad="2"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="3"/>
</signal>
<signal name="JS_Y_1">
<contactref element="DOS_CARD" pad="3"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VID_BLUE">
<contactref element="DOS_CARD" pad="4"/>
<contactref element="MAC" pad="9"/>
<contactref element="MONITOR" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VID_GREEN">
<contactref element="DOS_CARD" pad="5"/>
<contactref element="MAC" pad="5"/>
<contactref element="MONITOR" pad="5"/>
</signal>
<signal name="JS_BUTTON_1">
<contactref element="JOYSTICK" pad="2"/>
</signal>
<signal name="C_SYNC_IN">
<contactref element="DOS_CARD" pad="6"/>
<contactref element="MAC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="H_SYNC_OUT">
<contactref element="MONITOR" pad="15"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SENSE_0">
<contactref element="DOS_CARD" pad="9"/>
<contactref element="MAC" pad="4"/>
<contactref element="MONITOR" pad="4"/>
</signal>
<signal name="JS_Y_2">
<contactref element="JOYSTICK" pad="13"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="12"/>
</signal>
<signal name="JS_X_2">
<contactref element="JOYSTICK" pad="11"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="11"/>
</signal>
<signal name="JS_BUTTON_2">
<contactref element="DOS_CARD" pad="13"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CABLE_DETECT">
<contactref element="DOS_CARD" pad="7"/>
<contactref element="MAC" pad="14"/>
</signal>
<signal name="H_SYNC_IN">
<contactref element="MAC" pad="15"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="16"/>
</signal>
<signal name="V_SYNC_OUT">
<contactref element="MONITOR" pad="12"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SENSE_1">
<contactref element="MAC" pad="7"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="18"/>
<contactref element="MONITOR" pad="7"/>
</signal>
<signal name="JS_BUTTON_4">
<contactref element="JOYSTICK" pad="10"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="19"/>
</signal>
<signal name="JS_BUTTON_3">
<contactref element="JOYSTICK" pad="14"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="21"/>
</signal>
<signal name="VID_RED">
<contactref element="MONITOR" pad="2"/>
<contactref element="MAC" pad="2"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="22"/>
</signal>
<signal name="V_SYNC_IN">
<contactref element="MAC" pad="12"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="24"/>
</signal>
<signal name="C_SYNC_OUT">
<contactref element="DOS_CARD" pad="25"/>
<contactref element="MONITOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SENSE_2">
<contactref element="DOS_CARD" pad="26"/>
<contactref element="MAC" pad="10"/>
<contactref element="MONITOR" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="MAC" pad="13"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="23"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="20"/>
<contactref element="MAC" pad="11"/>
<contactref element="MAC" pad="6"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="15"/>
<contactref element="DOS_CARD" pad="14"/>
<contactref element="MAC" pad="1"/>
<contactref element="MONITOR" pad="1"/>
<contactref element="MONITOR" pad="6"/>
<contactref element="MONITOR" pad="11"/>
<contactref element="MONITOR" pad="13"/>
<contactref element="MONITOR" pad="14"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="4"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="5"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="12"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="DOS_CARD" pad="10"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="1"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="8"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="9"/>
<contactref element="JOYSTICK" pad="15"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
