<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="96.52" y1="83.82" x2="0" y2="83.82" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="83.82" x2="0" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="96.52" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="0" x2="96.52" y2="2.54" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="2.54" x2="102.87" y2="2.54" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="2.54" x2="102.87" y2="5.08" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="5.08" x2="96.52" y2="5.08" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="5.08" x2="96.52" y2="7.62" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="7.62" x2="102.87" y2="7.62" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="7.62" x2="102.87" y2="10.16" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="10.16" x2="96.52" y2="10.16" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="10.16" x2="96.52" y2="12.7" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="12.7" x2="102.87" y2="12.7" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="12.7" x2="102.87" y2="15.24" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="15.24" x2="96.52" y2="15.24" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="15.24" x2="96.52" y2="17.78" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="17.78" x2="102.87" y2="17.78" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="17.78" x2="102.87" y2="20.32" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="20.32" x2="96.52" y2="20.32" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="20.32" x2="96.52" y2="22.86" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="22.86" x2="102.87" y2="22.86" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="22.86" x2="102.87" y2="25.4" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="25.4" x2="96.52" y2="25.4" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="25.4" x2="96.52" y2="27.94" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="27.94" x2="102.87" y2="27.94" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="27.94" x2="102.87" y2="30.48" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="30.48" x2="96.52" y2="30.48" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="30.48" x2="96.52" y2="33.02" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="33.02" x2="102.87" y2="33.02" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="33.02" x2="102.87" y2="35.56" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="35.56" x2="96.52" y2="35.56" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="35.56" x2="96.52" y2="38.1" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="38.1" x2="102.87" y2="38.1" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="38.1" x2="102.87" y2="40.64" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="40.64" x2="96.52" y2="40.64" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="40.64" x2="96.52" y2="43.18" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="43.18" x2="102.87" y2="43.18" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="43.18" x2="102.87" y2="45.72" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="45.72" x2="96.52" y2="45.72" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="45.72" x2="96.52" y2="48.26" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="48.26" x2="102.87" y2="48.26" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="48.26" x2="102.87" y2="50.8" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="50.8" x2="96.52" y2="50.8" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="50.8" x2="96.52" y2="53.34" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="53.34" x2="102.87" y2="53.34" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="53.34" x2="102.87" y2="55.88" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="55.88" x2="96.52" y2="55.88" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="55.88" x2="96.52" y2="58.42" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="58.42" x2="102.87" y2="58.42" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="58.42" x2="102.87" y2="60.96" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="60.96" x2="96.52" y2="60.96" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="60.96" x2="96.52" y2="63.5" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="63.5" x2="102.87" y2="63.5" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="63.5" x2="102.87" y2="66.04" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="66.04" x2="96.52" y2="66.04" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="66.04" x2="96.52" y2="68.58" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="68.58" x2="102.87" y2="68.58" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="68.58" x2="102.87" y2="71.12" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="71.12" x2="96.52" y2="71.12" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="71.12" x2="96.52" y2="73.66" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="73.66" x2="102.87" y2="73.66" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="73.66" x2="102.87" y2="76.2" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="76.2" x2="96.52" y2="76.2" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="76.2" x2="96.52" y2="78.74" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="78.74" x2="102.87" y2="78.74" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="78.74" x2="102.87" y2="81.28" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="81.28" x2="96.52" y2="81.28" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="81.28" x2="96.52" y2="83.82" width="0.3048" layer="20"/>
<hole x="6.35" y="6.35" drill="4.3053"/>
<hole x="6.35" y="76.2" drill="4.3053"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F25VP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M9040P">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="connector-jqi">
<packages>
<package name="BNC-V">
<description>5227222-1 Vertical BNC connector.</description>
</package>
<package name="TWINAX-V">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rlc-jqi">
<packages>
<package name="1206">
<description>1206 SMT Package</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-subd" package="F25VP" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REM_ONOFF" library="switch" package="M9040P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REM_SET" library="switch" package="M9040P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AI0" library="connector-jqi" package="BNC-V" value="BNC-V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AI1" library="connector-jqi" package="BNC-V" value="BNC-V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AI2" library="connector-jqi" package="BNC-V" value="BNC-V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AI4" library="connector-jqi" package="BNC-V" value="BNC-V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AI5" library="connector-jqi" package="BNC-V" value="BNC-V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AI6" library="connector-jqi" package="BNC-V" value="BNC-V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AI3" library="connector-jqi" package="BNC-V" value="BNC-V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AI7" library="connector-jqi" package="BNC-V" value="BNC-V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="REM_ON_TTL" library="connector-jqi" package="BNC-V" value="BNC-V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="BC850">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rlc-jqi" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PULSE_EN" library="switch" package="M9040P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INTERLOCK" library="connector-jqi" package="TWINAX-V" value="TWINAX"/>
</elements>
<signals>
<signal name="4">
<contactref element="AI4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="AI1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="AI5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="AI2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="AI6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="AI3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AO1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AOGND">
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="REM_ONOFF" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="REM_SET" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="AI0" pad="2"/>
<contactref element="AI1" pad="2"/>
<contactref element="AI2" pad="2"/>
<contactref element="AI4" pad="2"/>
<contactref element="AI5" pad="2"/>
<contactref element="AI6" pad="2"/>
<contactref element="AI3" pad="2"/>
<contactref element="AI7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="AI7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RFG_GND">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="REM_ONOFF" pad="3"/>
<contactref element="REM_SET" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="REM_ON_TTL" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="PULSE_EN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AO0">
</signal>
<signal name="0">
<contactref element="AI0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="REM_ON_TTL" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="PULSE_EN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="INTERLOCK" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="25"/>
<contactref element="INTERLOCK" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
