(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.1-stable)
  (general
    (links 0)
    (no_connects 4)
    (area 195.949999 107.949999 239.050001 152.050001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 33)
    (tracks 14)
    (zones 0)
    (modules 6)
    (nets 5)
  )
  (page User 659.003 430.403)
  (layers
    (0 Top signal)
    (31 Bottom signal)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.6096)
    (user_trace_width 0.8128)
    (user_trace_width 1.016)
    (user_trace_width 1.2192)
    (user_trace_width 1.4224)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (user_via 0.8636 0.508)
    (user_via 0.9906 0.635)
    (user_via 1.1176 0.762)
    (user_via 1.2446 0.889)
    (user_via 1.3716 1.016)
    (user_via 1.4986 1.143)
    (user_via 1.6256 1.27)
    (user_via 1.7526 1.397)
    (uvia_size 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 3.2 3.2)
    (pad_drill 3.2)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 4 "Net-(P2-Pad3)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
  )
  (module Connect:AK300-3 (layer Top) (tedit 597A8F52)
    (at 199.216 145.288)
    (descr CONNECTOR)
    (tags CONNECTOR)
    (fp_text reference P2 (at 4.784 5.712) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X03 (at 4.95 7.3) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.98 3.96) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask F.Paste)
      (net 3 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5 0) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 3 thru_hole oval (at 10 0) (size 1.98 3.96) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask F.Paste)
      (net 4 "Net-(P2-Pad3)"))
  )
  (module Connect:AK300-2 (layer Top) (tedit 597A9012)
    (at 230.378 145.288)
    (descr CONNECTOR)
    (tags CONNECTOR)
    (fp_text reference P1 (at -3.683 -5.588) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X02 (at 2.78 7.75) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.98 3.96) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask F.Paste)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 5 0) (size 1.98 3.96) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask F.Paste)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
  )
  (module Connect:1pin (layer Top) (tedit 597A8F8C)
    (at 233 112)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1pin (at 0 3) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module Connect:1pin (layer Top) (tedit 597A8F8A)
    (at 203 112)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1pin (at 0 3) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module SSR:Crydom-PF (layer Top) (tedit 597A9014)
    (at 217.545 134.62)
    (fp_text reference U1 (at 18.415 5.08) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Crydom_PF_SSR (at -16.51 5.08) (layer F.Fab))
    (fp_text user "HIGH VOLTAGE" (at -8.89 -5.08) (layer F.SilkS))
    (fp_text user "HIGH VOLTAGE" (at -8.89 -5.08) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -13.75 0) (size 2 4) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at -3.55 0) (size 2 4) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 9.15 0) (size 2 4) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 14.15 0) (size 2 4) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
  )
  (module Connect:1pin (layer Top) (tedit 597A8F87)
    (at 223 147)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1pin (at 0 3) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (gr_arc (start 204.2175 147.955) (end 205.4875 147.955) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 202.9475 147.955) (end 202.9475 141.986) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 207.7735 137.16) (end 207.7735 131.826) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 207.7735 137.16) (end 202.9475 141.986) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 205.4875 143.002) (end 205.4875 147.955) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 210.3135 131.826) (end 210.3135 138.176) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 205.4875 143.002) (end 210.3135 138.176) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 209.0435 131.826) (end 207.7735 131.826) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 219.7735 137.16) (end 219.7735 131.826) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 214.9475 147.955) (end 214.9475 141.986) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 219.7735 137.16) (end 214.9475 141.986) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 217.4875 143.002) (end 217.4875 147.955) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 217.4875 143.002) (end 222.3135 138.176) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 222.3135 131.826) (end 222.3135 138.176) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 221.0435 131.826) (end 219.7735 131.826) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 216.2175 147.955) (end 217.4875 147.955) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 239 152) (end 196 152) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 239 108) (end 239 152) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 196 108) (end 239 108) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 196 152) (end 196 108) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (dimension 10 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "10,000 mm" (at 228 101.65) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 233 122) (xy 233 100.3)))
    (feature2 (pts (xy 223 122) (xy 223 100.3)))
    (crossbar (pts (xy 223 103) (xy 233 103)))
    (arrow1a (pts (xy 233 103) (xy 231.873496 103.586421)))
    (arrow1b (pts (xy 233 103) (xy 231.873496 102.413579)))
    (arrow2a (pts (xy 223 103) (xy 224.126504 103.586421)))
    (arrow2b (pts (xy 223 103) (xy 224.126504 102.413579)))
  )
  (dimension 20 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "20,000 mm" (at 213 101.65) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 203 122) (xy 203 100.3)))
    (feature2 (pts (xy 223 122) (xy 223 100.3)))
    (crossbar (pts (xy 223 103) (xy 203 103)))
    (arrow1a (pts (xy 203 103) (xy 204.126504 102.413579)))
    (arrow1b (pts (xy 203 103) (xy 204.126504 103.586421)))
    (arrow2a (pts (xy 223 103) (xy 221.873496 102.413579)))
    (arrow2b (pts (xy 223 103) (xy 221.873496 103.586421)))
  )
  (dimension 35 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "35,000 mm" (at 188.65 129.5 270) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 233 147) (xy 187.3 147)))
    (feature2 (pts (xy 233 112) (xy 187.3 112)))
    (crossbar (pts (xy 190 112) (xy 190 147)))
    (arrow1a (pts (xy 190 147) (xy 189.413579 145.873496)))
    (arrow1b (pts (xy 190 147) (xy 190.586421 145.873496)))
    (arrow2a (pts (xy 190 112) (xy 189.413579 113.126504)))
    (arrow2b (pts (xy 190 112) (xy 190.586421 113.126504)))
  )
  (dimension 406.4 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "16.0000 in" (at 7.413 215.2015 270) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 12.0015 418.4015) (xy 6.063 418.4015)))
    (feature2 (pts (xy 12.0015 12.0015) (xy 6.063 12.0015)))
    (crossbar (pts (xy 8.763 12.0015) (xy 8.763 418.4015)))
    (arrow1a (pts (xy 8.763 418.4015) (xy 8.176579 417.274996)))
    (arrow1b (pts (xy 8.763 418.4015) (xy 9.349421 417.274996)))
    (arrow2a (pts (xy 8.763 12.0015) (xy 8.176579 13.128004)))
    (arrow2b (pts (xy 8.763 12.0015) (xy 9.349421 13.128004)))
  )
  (dimension 635 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "25.0000 in" (at 329.5015 6.778) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 647.0015 12.0015) (xy 647.0015 5.428)))
    (feature2 (pts (xy 12.0015 12.0015) (xy 12.0015 5.428)))
    (crossbar (pts (xy 12.0015 8.128) (xy 647.0015 8.128)))
    (arrow1a (pts (xy 647.0015 8.128) (xy 645.874996 8.714421)))
    (arrow1b (pts (xy 647.0015 8.128) (xy 645.874996 7.541579)))
    (arrow2a (pts (xy 12.0015 8.128) (xy 13.128004 8.714421)))
    (arrow2b (pts (xy 12.0015 8.128) (xy 13.128004 7.541579)))
  )
  (zone (net 4) (net_name "Net-(P2-Pad3)") (layer Top) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 208.153 148.59) (xy 214.884 148.59) (xy 214.884 141.986) (xy 219.71 137.16) (xy 219.71 131.699)
        (xy 212.852 131.699) (xy 212.852 138.176) (xy 208.153 142.875)
      )
    )
  )
  (zone (net 3) (net_name "Net-(P2-Pad1)") (layer Top) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 200.406 148.59) (xy 200.406 140.335) (xy 203.708 137.033) (xy 204.851 137.033) (xy 204.851 131.826)
        (xy 198.12 131.826) (xy 198.12 148.59)
      )
    )
  )
  (zone (net 3) (net_name "Net-(P2-Pad1)") (layer Bottom) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 200.406 148.59) (xy 200.406 140.335) (xy 203.708 137.033) (xy 204.851 137.033) (xy 204.851 131.826)
        (xy 198.12 131.826) (xy 198.12 148.59)
      )
    )
  )
  (zone (net 4) (net_name "Net-(P2-Pad3)") (layer Bottom) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 208.153 148.59) (xy 214.884 148.59) (xy 214.884 141.986) (xy 219.71 137.16) (xy 219.71 131.699)
        (xy 212.852 131.699) (xy 212.852 138.176) (xy 208.153 142.875)
      )
    )
  )
)
