<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="0" x2="30.15" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="43.17" x2="0" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.17" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Catskulls_link_port">
<packages>
<package name="GBA-LINK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2121">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 12 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232121_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-clone">
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="NANO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="Catskulls_link_port" package="GBA-LINK" value="GBA-LINK"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2121" value="22-23-2121">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2121"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462935"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56H0456"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
</element>
<element name="U$1" library="Arduino-clone" package="NANO" value="NANO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="D11"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="D10"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
