<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.05" y1="0" x2="0.02" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.02" y1="0" x2="0.02" y2="30.4675" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.02" y1="30.4675" x2="19.05" y2="30.4675" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="30.4675" x2="19.05" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>C</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>D</text>
<text>C</text>
<text>Trinkit Mini Blink</text>
<text>Duncan Young</text>
<text>B</text>
<text>G</text>
<text>C</text>
<text>R</text>
<text>C</text>
<text>D</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>mk1</text>
<text>mk1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="P1-13Y">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="SOCKET-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0204/7_FLIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+IN" library="testpad" package="P1-13Y" value="TPSQPAD1-13Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-IN" library="testpad" package="P1-13Y" value="TPSQPAD1-13Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D-IN" library="testpad" package="P1-13Y" value="TPSQPAD1-13Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C-IN" library="testpad" package="P1-13Y" value="TPSQPAD1-13Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="ic-package" package="SOCKET-08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0204/7_FLIP" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="0204/7_FLIP" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="0204/7_FLIP" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RED" library="testpad" package="P1-13Y" value="TPSQPAD1-13Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GRN" library="testpad" package="P1-13Y" value="TPSQPAD1-13Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BLUE" library="testpad" package="P1-13Y" value="TPSQPAD1-13Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CATHODE" library="testpad" package="P1-13Y" value="TPSQPAD1-13Y">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="+IN" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="BLUE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="D-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="-IN" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="CATHODE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="RED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="GRN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
