<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-14.351" y1="-19.685" x2="14.331" y2="-19.685" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.331" y1="-19.685" x2="14.331" y2="18.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.331" y1="18.72" x2="-14.351" y2="18.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-14.351" y1="18.72" x2="-14.351" y2="-19.685" width="0" layer="20"/>
<hole x="-10.795" y="13.97" drill="2.99999375"/>
<hole x="10.795" y="13.97" drill="2.99999375"/>
<text>Braiden S. Psiuk</text>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="WEMOS-D1-MINI">
<description>WeMos.cc
D1 mini
ESP8266 module</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="JST-XH-connectors">
<packages>
<package name="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;2&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;4&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="7805" library="linear" package="TO220H" value="7805T"/>
<element name="WEMOS1" library="esp8266modules" package="WEMOS-D1-MINI" value=""/>
<element name="PWR" library="JST-XH-connectors" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-02-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RELAY" library="JST-XH-connectors" package="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-04-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="REM" library="JST-XH-connectors" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-02-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+12V">
<contactref element="7805" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="REM" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="7805" pad="2"/>
<contactref element="WEMOS1" pad="GND"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="REM" pad="1"/>
<contactref element="RELAY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="7805" pad="3"/>
<contactref element="RELAY" pad="4"/>
<contactref element="WEMOS1" pad="5V"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RELAY" pad="2"/>
<contactref element="WEMOS1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RELAY" pad="3"/>
<contactref element="WEMOS1" pad="D2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
