<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="27.94" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="0" x2="27.94" y2="27.94" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="27.94" x2="0" y2="27.94" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>5V</text>
<text>D7</text>
<text>D6</text>
<text>D5</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>D2</text>
<text>D1</text>
<text>D0</text>
<text>GND</text>
<text>KD0GLS 2018</text>
</plain>
<libraries>
<library name="kd0gls">
<description>KD0GLS Amateur Radio Design Library</description>
<packages>
<package name="CONN_BREAKAWAY_1X10_100">
</package>
<package name="TIL311">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="kd0gls" package="CONN_BREAKAWAY_1X10_100" value="CONN_BREAKAWAY_1X10_100"/>
<element name="DPY1" library="kd0gls" package="TIL311" value="TIL311"/>
<element name="DPY2" library="kd0gls" package="TIL311" value="TIL311"/>
</elements>
<signals>
<signal name="DATA7">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="DPY1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DATA6">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="DPY1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DATA5">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="DPY1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA4">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="DPY1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DATA3">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="DPY2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DATA2">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="DPY2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DATA1">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="DPY2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA0">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="DPY2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="DPY1" pad="7"/>
<contactref element="DPY1" pad="5"/>
<contactref element="DPY1" pad="8"/>
<contactref element="DPY2" pad="7"/>
<contactref element="DPY2" pad="5"/>
<contactref element="DPY2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="DPY2" pad="14"/>
<contactref element="DPY2" pad="1"/>
<contactref element="DPY1" pad="14"/>
<contactref element="DPY1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
