<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.8002" y1="1.27" x2="50.8002" y2="22.8497625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8002" y1="22.8497625" x2="49.5299625" y2="24.12" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="49.5299625" y1="24.12" x2="1.2700375" y2="24.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.2700375" y1="24.12" x2="0" y2="22.8499625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="22.8499625" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="49.5302" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.5302" y1="0" x2="50.8002" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Razer LED Pod</text>
<text>G-</text>
<text>R-</text>
<text>B-</text>
<text>+</text>
<text>v1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RazerLEDComponants">
<packages>
<package name="ADAMTECH(MTJ-88GX1-FSB-PG6)">
</package>
<package name="FD-3RGB-Y2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="RazerLEDComponants" package="ADAMTECH(MTJ-88GX1-FSB-PG6)" value="ADAMTECH(MTJ-88GX1-FSB-PG6)"/>
<element name="U$2" library="RazerLEDComponants" package="FD-3RGB-Y2" value="FD-3RGB-Y2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="PIN4"/>
<contactref element="U$2" pad="BLUE-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="PIN5"/>
<contactref element="U$2" pad="PLUS"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="PIN8"/>
<contactref element="U$2" pad="GREEN-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="PIN7"/>
<contactref element="U$2" pad="RED-"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
