<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.6375" y1="45.4025" x2="45.4025" y2="45.4025" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="45.4025" y1="45.4025" x2="46.6725" y2="44.1325" width="0.3048" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="46.6725" y1="44.1325" x2="46.6725" y2="34.6075" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="46.6725" y1="34.6075" x2="45.4025" y2="33.3375" width="0.3048" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="45.4025" y1="33.3375" x2="20.6375" y2="33.3375" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="20.6375" y1="33.3375" x2="19.3675" y2="34.6075" width="0.3048" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.3675" y1="34.6075" x2="19.3675" y2="44.1325" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="19.3675" y1="44.1325" x2="20.6375" y2="45.4025" width="0.3048" layer="20" curve="-90"/>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>7</text>
<text>0</text>
<text>0</text>
<text>AJC 3-18-2014</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="JP6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP5" pad="9"/>
<contactref element="JP6" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP5" pad="10"/>
<contactref element="JP6" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
